### Владимир Бойко
Иностранные подводные лодки в составе ВМФ СССР

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне досталась дорогой ценой. В ходе боевых действий Военно-Морской Флот СССР потерял 50.3 % подводных лодок и вышел из войны ослабленным, особенно по подводным лодкам, строительство которых требовало значительных затрат времени и материальных ресурсов. В этих условиях определенные перспективы быстрого восполнения боевых потерь открывало использование трофейных подводных лодок, но они незначительно сыграли свою роль в усилении Военно-Морского флота СССР.

В своей книге «Иностранные подводные лодки в составе ВМФ СССР» автор, ветеран-подводник ВМФ РФ Владимир Бойко воспроизводит малоизвестные широкому кругу читателей страницы боевой истории Военно-Морского флота СССР.

Автор адресует книгу подводникам ВМФ и широкому кругу читателей, интересующихся историей Подводного флота и Военно-морской историей XX века.

### От автора

В данную книгу включены подводные лодки вошедшие в состав Военно-Морского флота Союза Советских Социалистических Республик перед Второй мировой войной, захваченные советскими войсками у Эстонии и Латвии, захваченные у Румынии и Германии в качестве трофеев в ходе боевых действий во время Великой Отечественной войны и полученные по репарациям от Германии и Италии по окончании военных действий. Также в книгу вошли иностранные подводные лодки, поднятые со дна моря и впоследствии включенные в состав Военно-Морского флота СССР.

При подготовке книги были использованы документы и материалы Центрального Военно-морского архива, Центрального государственного архива Военно-Морского флота, Центрального государственного архива Советской армии, архива Научно-исследовательской исторической группы ВМФ, Центрального архива Министерства морского флота, личной библиотеки автора. В качестве источников использованы научная и справочная литература по иностранным флотам, статьи в отечественной и зарубежной периодической печати.

Сведения о подводных лодках размещены в хронологическом порядке поступления подводных лодок в состав ВМФ СССР. Каждая подводная лодка упоминается с полными данными только один раз, прежнее наименование, которое подводная лодка носила в составе зарубежного флота, приведено в скобках. Если подводная лодка имела несколько наименований (номеров), то все они приведены по порядку с указанием дат соответствующих приказов. Тактико-Технические Данные по типовым подводным лодкам даны проектные, для подводных лодок единичной постройки – фактические. Водоизмещение приведено полное, главные размерения даны наибольшие, мощность механизмов – в индикаторных лошадиных силах, дальность плавания – экономическим ходом, вооружение – на момент зачисления или то вооружение, с которым подводная лодка находилась в строю наибольший срок. ТТД, вооружение, могут отличаться от соответствующих данных, приведенных в раннее опубликованных работах, ввиду того, что в настоящем издании они даны на момент зачисления подводной лодки в состав ВМФ СССР.

Каждая глава книги содержит подробную информацию по истории подводной лодки, включающую сведения о ее постройке, зачислении в состав ВМФ СССР, о переводе из состава одного флота (флотилии) в другой, о переклассификации и переименования подводной лодки, исключении подводной лодки из состава Военно-Морского флота Союза Советских Социалистических Республик.

Владимир Бойко

ветеран – подводник ВМФ РФ

### Иностранные подводные лодки предвоенного периода в РККФ СССР

К началу Великой Отечественной войны в состав РККФ входили пять подводных лодок, ранее служивших на флотах других государств. Первым трофеем советского флота стала английская подводная лодка L55, которая погибла на мине, уклоняясь от атаки эскадренного миноносца «Азард» 4 июня 1919 года в Копорском заливе.

Первоначально считалось, что гибель подводной лодки произошла в результате попадания снаряда с «Азарда», за что командир эсминца и комендор были награждены большевиками орденом Красного Знамени. Эта версия была в ходу еще в начале 1990-х годов, хотя уже после подъема подводной лодки L-55 было ясно, что причиной гибели подводной лодки явилась мина, а не снаряд с «Азарда».

Британские подводные лодки тип «L», проект которых был разработан на базе подводных лодок тип «Е» строились в годы Первой Мировой войны, но большая их часть вступила в строй уже после окончания боевых действий. Строительство подводных лодок тип «L» шло тремя сериями, которые несколько отличались друг от друга (всего было построено 33 единицы). Пять подводных лодок второй серии (Lll, L12, L14, L17 и L25) были достроены как минные заградители и могли нести 14–16 мин. В 1927 году корпуса L67 и L-68 были использованы для достройки заказанных Югославией подводных лодок «Храбри» и «Не бойся». Среди успехов британских подводных лодок тип «Ь» в ходе Первой Мировой войны можно назвать торпедирование подводной лодкой L2 германской подводной лодки UB65 у мыса Клир 10 июля 1918 года, а 16 октября 1918 года немецкая UB90 в проливе Скагеррак была потоплена торпедой L12. 3 октября 1918 года у Западно-Фризских островов в Северном море жертвами взаимного огня стали германский эсминец S33 и британская подводная лодка L10 – единственная британская подводная лодка этого типа, погибшая в годы Первой Мировой войны.

О погибшей в Копорском заливе L55 на время забыли, пока в конце 1926 года ее случайно не обнаружил тральщик «Клюз», проводивший испытания нового придонного трала. Весной 1927 года руководство Морских Сил СССР подняло вопрос о подъеме подводной лодки. 11 августа 1928 года подводная лодка подняли с грунта и на гинях спасательного судна «Коммуна» доставили в Кронштадт, где поставили в ДОК. После очистки отсеков была выявлена степень повреждений подводной лодки. В результате взрыва мины рубка L55 была сильно разрушена. На месте осталась только носовая часть ограждения рубки с одним орудием и снарядный элеватор. Корпус подводной лодки также получил значительные повреждения: около рубки зияла пробоина длиной 3,2 метра, левая балластная цистерна имела многочисленные разрывы и вмятины.

Несмотря на это было принято решение о восстановлении подводной лодки. Разработкой технической документации занималось Техбюро №-4 под руководством Б.М.Малинина. Чертежи составлялись путем съемок с натуры. Неоценимую помощь оказали найденные на подводной лодке после подъема технические описания и эксплуатационные инструкции. Восстановительные работы на подводной лодке проводил Балтийский завод, который, испытывая в то время недостаток квалифицированных специалистов, сначала пытался отказаться от заказа, но поскольку вводу L55 в строй придавали большое политическое значение, на подводной лодке развернули работы, которые обошлись в 1 300 000 рублей. В конце июля 1931 года полностью восстановленная L55 была предъявлена заводом Постоянной комиссии по испытанию и приемке кораблей. Принятая от промышленности подводная лодка использовалась для подготовки личного состава Подплава, а так же для проведения испытаний корабельной аппаратуры.

К началу Великой Отечественной войны L55 утратила боевое значение. В 1940 году подводная лодка была выведена из боевого состава и переформирована в опытовую. Во время войны L55, став зарядовой станцией, обеспечивала действия подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота на коммуникациях противника.

19 августа 1940 года, с вхождением в состав СССР Прибалтийских республик, советский флот пополнился еще четырьмя подводными лодками. Две из них принадлежали Латвии, две – Эстонии.

Латвийские лодки «Ronis» и «Spidola» были построены во Франции в 1925–1927 годах. На момент вступления в строй Краснознаменного Балтийского флота большой боевой ценности эти подводные лодки уже не имели и предназначались для использования в качестве плавучих зарядовых станций. Начавшаяся война перечеркнула эти планы, застав подводные лодки в ремонте на заводе «Tosmare» в Либаве, где они были взорваны личным составом в ходе боев за город на второй день войны.

Эстонские подводные минные заградители «Kalev» и «Lembit» были построены в Великобритании в 1937 году на средства, 40 % которых составляла выручка от продажи Перу эсминцев «Lennuk» и «Wambola», захваченных у РККФ в 1918 году («Австроил» и «Спартак»), и средства, собранные по подписке. В то время военное сотрудничество Эстонии и Финляндии зашло столь далеко, что, не имея официального договора о военной помощи, страны предусматривали совместные боевые действия против СССР на случай военного конфликта с участием одной из сторон и даже проводили совместные военные учения.

Береговая оборона стран была построена так, что на меридиане Таллинн – Хельсинки огнем береговых батарей перекрывался весь Финский залив. Страны координировали свои планы на случай возникновения войны. Эстонским подводным лодкам отводилась задача совместно с ВМФ Финляндии не допустить советский флот к выходу в открытую часть Балтики. Но события развернулись иначе.

Финны были вынуждены в одиночку противостоять СССР в «зимней» войне, а с эстонских баз на финские коммуникации выходили подводные лодки РККФ. В 1940 году Эстония стала республикой в составе Советского Союза. Подводные лодки «Кал ев» и «Лембит», сохранив свои прежние названия, подняв советский Военно-морской флаг, вошли в состав КБФ.

Оба подводных минных заградителя приняли участие в Великой Отечественной войне.

«Калев» пропал без вести во втором походе. Точное время, место и обстоятельства его гибели до сих пор не установлены. Судьба «Лембита» более благосклонна – провоевав всю войну, подводная лодка «Лембит» совершила семь Боевых походов, 6 марта 1945 года минный заградитель был награжден орденом Красного Знамени. В канун 40-летия Победы подводная лодка «Лембит» была установлена в Таллинне в качестве мемориала и филиала музея Дважды Краснознаменного Балтийского флота. В годы развала СССР и всеобщего хаоса «Лембит» был захвачен отрядами эстонских националистов и после «вывода» российских войск остался в Эстонии.

Говоря об иностранных подводных лодках, вступивших в состав РККФ до начала Великой Отечественной войны хочется отметить один из несостоявшихся трофеев советского флота. Это польская подводная лодка «Orzel» («Орёл»), построенная в Голландии и вступившая в состав польского флота незадолго до начала войны.

1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. С началом боевых действий польские подводные лодки, среди которых была и «Orzel» под командованием командор – поручника Х.Клочковского, вышли в море. 5 сентября подводная лодка «Orzel» был атакована германскими кораблями и авиацией, получила повреждения. Польские подводники приняли решение зайти в один из нейтральных портов, и 14 сентября 1939 года подводная лодка ошвартовалась в Таллинне. Эстонские власти, не желая осложнения с Германией, объявили об интернировании подводной лодки. 16 сентября с подводной лодки «Орел» был выгружен артиллерийский боезапас и часть торпед, сняты орудийные замки, изъяты морские карты. Ошибкой эстонцев стало то, что с «Орла» не успели откачать топливо, чем воспользовались поляки: в ночь на 18 сентября, выведя из строя портовое электрооборудование и пленив охрану, подводная лодка покинула порт. Только 12 октября 1939 года «Орёл» форсировал Датские проливы и вскоре под охраной эсминца «Valorous» прибыл в Англию.

После ремонта «Orzel» в составе 2-й флотилии подводных лодок Британского флота принимал участие в боевых действиях и пропал без вести со всем экипажем (60 поляков, 3 англичанина) в конце мая 1940 года. Интернирование подводной лодки «Орел» в Эстонии повлекло бы за собой контроль над ней СССР после вхождения республики в состав Советского Союза, который не упустил бы случая включить фактически новую подводную лодку в состав ВМФ СССР.

##### Подводная лодка Л-55 (L55)

21 сентября 1917 года подводная лодка спущена на воду с верфи «Fairfield Shipbuilding and Engineering Company» и 19 декабря 1918 года введена в строй. Во время Гражданской войны в России подводная лодка была переведена на Балтийское море для действий против Рабоче – Крестьянского Красного Флота в составе эскадры союзников, вошла в состав отряда подводных лодок. Основными задачами отряда являлись наблюдение за силами Красного Флота и атака при их попытке выйти за пределы района Кронштадта. Базируясь в Ревеле, L55 совершала Боевые походы в южную часть Финского залива.

В один из разведывательных выходов 4 июня 1919 года подводная лодка обнаружила эсминцы «Азард» и «Гавриил» и атаковала их двумя торпедами. Сманеврировав, эсминцы уклонились от торпед, а подводная лодка после залпа не удержалась на глубине и над водой показалась часть её рубки, которая была немедленно обстреляна с «Азарда». Над подводной лодкой поднялся большой столб огня и дыма, были видны летящие в воздух обломки. Считалось, что L55 погибла от попадания снаряда с «Азарда», но после подъёма обнаружился факт подрыва подводной лодки на минном заграждении. Командование британской группировки на Балтийском море в течение нескольких дней пыталось связаться с подводной лодкой и отозвать из опасного района, поскольку обнаружило, что её позиция оказалась среди английского минного поля.

Осенью 1926 года во время траления в Копорской губе советский тральщик «Клюз» случайно зацепил и поднял на борт прицельное устройство от 4-дюймовой пушки, принадлежавшее, как было установлено, подводной лодке L55. В течение последующих двух лет подводная лодка была обследована, и 27 апреля 1928 года было принято решение о её подъёме. Операция по подъёму подводной лодки длилась с 10 июня по 14 августа 1928 года и закончилась полным успехом. L55 была отбуксирована в Кронштадт и поставлена в ДОК. При очистке отсеков были найдены останки 34 английских подводников, которые в начале сентября 1928 года были переданы английской стороне на пароход «Тшго». 8 сентября 1928 года погибшие подводники на борту крейсера «Champion» были доставлены в Портсмут, где были похоронены в братской могиле на кладбище военно-морского госпиталя. При подписании акта передачи присутствовали консулы Японии и Норвегии.

С 1928 по 1931 год подводная лодка ремонтировалась на Балтийском заводе. Принимая во внимание, что при постройке L55 был учтен опыт Первой Мировой войны и то, что в ходе послевоенного сокращения флота Великобритания оставила в строю все подводные лодки этого типа, L55 подверглась тщательному изучению советских специалистов.

При проектировании и постройке отечественных подводных лодок II и III серий («Ленинец» и «Щука») были использованы некоторые наиболее удачные технические решения британских конструкторов. В 1931 году подводную лодку посетил Нарком Обороны К.Е. Ворошилов. 31 июля 1932 года L55 вошла в состав Морских Сил Балтийского моря под прежним обозначением. 10 декабря 1932 года из-за упрощения делопроизводства латинскую «b» сменили на букву кириллицы «Л».

К 27 июля 1931 года подводная лодка Л-55 была полностью восстановлена.

В 1934 – 1935 Л-55 прошла ремонт с заменой дизелей фирмы «Виккерс» на отечественные 42БМ6. С 1940 года подводная лодка числилась опытовой подводной лодкой и в этом же году была выведена из Боевого состава флота.

22 июня 1941 года Л-55 находилась в составе Отдельного учебного дивизиона подводных лодок. 8 августа 1942 года подводная лодка была передана на хранение в Кронштадтский военный порт и законсервирована. В сентябре 1941 года подводная лодка была переведена из

Кронштадта в Ленинград. 14 февраля 1942 года (во время артиллерийского обстрела) Л-55 получила осколочные повреждения – 11 пробоин в ограждении рубки и пробоина в обшивке булевой цистерны от снаряда, взорвавшегося на борту плавбазы «Исеть». 11 мая 1943 года подводная лодка переименована в ПЗС (плавучая зарядовая станция). В начале декабря 1944 года Л-55 перешла в Ханко, где до конца войны обеспечивала базирование подводных лодок КБФ.

16 февраля 1945 года подводная лодка Л-55 исключена из состава ВМФ СССР. 8 апреля 1947 года подводную лодку законсервировали и поставили на отстой, 25 сентября 1950 года сдали на разборку. В 1960 году корпус подводной лодки Л-55 был разобран на металл.

Тактико – Технические Данные подводной лодки Л-55:

Водоизмещение: надводное/подводное – 960/1150 тонн. Главные размерения: длина – 76,6 метра; ширина – 7,7 метра; осадка – 4 метра. Скорость: надводная – 17 узлов; подводная -10,5 узла. Рабочая глубина погружения: 50 метров. Силовая установка: два дизеля фирмы Виккерс, два электромотора. Вооружение: два 102-мм орудия, шесть 533-мм торпедных аппаратов. Команда: 40 подводников.

Подводная лодка L55 под флагом ВМС Великобритании.

Подводная лодка L55 в сухом ДОКе после подъема. Кронштадт. 1928 год.

Церемония передачи останков английской команды L55 на пароход «Truro».

Митинг на подводной лодке Л-55, при вступлении в строй под флагом ВМФ СССР.

Подводная лодка Л-55 в составе Рабоче – Крестьянского Красного Флота.

##### Подводная лодка «Ронис» («Ronis»)

Подводная лодка «Ronis» («Тюлень») была заказана правительством Латвийской Республики во Франции.

Подводную лодку заложили в 1925 году на судоверфи «Ateliers et Chantiers de la Loire» в Нанте (Франция). 6 октября 1926 года подводная лодка спущена на воду, в 1927 году вступила в строй и вошла в состав флота Латвийской Республики.

После вхождения Латвии в состав СССР, 19 августа 1940 года подводная лодка вошла в состав ВМФ СССР. В составе 3-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота подводная лодка встретила начало Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года подводная лодка находилась в военной гавани Либавского порта, готовясь к проведению капитального ремонта на заводе «Tosmare» (по другим данным на подводной лодке планировалось провести средний ремонт). В любом случае, по свидетельству командира дивизиона, бывшие латвийские подводные лодки по техническому состоянию были признаны комиссией непригодными для Боевого использования и в скором времени предназначались к переоборудованию в плавучие зарядовые станции. На подводной лодке отсутствовала аккумуляторная батарея, топливо и боеприпасы были сданы на склад.

Вечером 23 (или в ночь на 24) июня 1941 года подводная лодка «Ронис» была взорвана командой во избежание захвата германскими войсками. В 1942 году подводная лодка «Ронис» поднята германскими моряками и разобрана ими на металл.

Тактико – Технические Данные подводной лодки «Ронис»:

Водоизмещение: надводное/подводное – 390/514 тонн. Главные размерения: длина – 55.0 метров; ширина – 4.6 метра; осадка – 3.9 метра. Скорость: надводная/подводная – 14/9 узлов. Глубина погружения: 70 метров. Силовая установка: два дизеля «Zulcer» по 650 л. с., два электродвигателя «Simonet» по 350 л. с., два винта. Вооружение: одно 76,5-мм орудие «Шкода», два носовых 450-мм торпедных аппарата, четыре 450-мм поворотных торпедных аппарата, восемь торпед (одна учебная), два 7.71-мм пулемёта. Команда: 32 подводника.

Подводная лодка «Ронис» под флагом ВМС Латвии.

Подводная лодка «Ронис» под флагом ВМФ СССР.

Подводная лодка «Ronis» взорванная своей командой в Либаве.

##### Подводная лодка «Спидола» («Русалка»)

Постройка подводной лодки «Spidola» («Русалка») была заказана правительством Латвийской Республики во Франции. Подводная лодка была заложена в 1925 году на судоверфи «Ateliers et Chantiers de la Loire» в Нанте. 1 июля 1926 года подводная лодка была спущена на воду, и в 1927 году вошла в состав флота Латвийской Республики. После вхождения Латвии в состав СССР, 19 августа 1940 года на подводной лодке подняли советский Военно-Морской флаг и включили в состав Краснознаменного Балтийского флота с сохранением прежнего имени (изменения коснулись только написания – латинское сменили на кириллицу).

22 июня 1941 года подводная лодка «Спидола» находилась в составе 3-го дивизиона 1-й Бригады подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота и находилась в военной гавани Либавского порта, готовясь к проведению капитального ремонта на заводе «Tosmare» (по другим данным на подводной лодке планировалось провести средний ремонт). В любом случае, по свидетельству командира дивизиона, «Спидола» по техническому состоянию была признана комиссией непригодной для боевого использования и в скором времени предназначалась к переоборудованию в плавучую зарядовую станцию. На подводной лодке отсутствовало топливо, боеприпасы были сданы на склад.

Вечером 23 (или в ночь на 24) июня 1941 года, когда бои шли на ближних подступах к городу и ввиду невозможности эвакуации «Спидола» была взорвана личным составом. В 1942 году подводная лодка «Спидола» поднята немцами и разобрана ими на металл.

Тактико – Технические Данные подводной лодки «Спидола»:

Водоизмещение: надводное/подводное – 390/514 тонн. Главные размерения: длина – 55.0 метров, ширина – 4.6 метра, 3.9 метра. Скорость: надводная/подводная – 14/9 узлов. Глубина погружения: 70 метров. Силовая установка: два дизеля «Zulcer», два электродвигателя «Simonet», два винта. Вооружение: одно 76,5-мм артиллерийское орудие «Шкода», два 450-мм носовых торпедных аппарата, четыре поворотных торпедных аппарата, восемь торпед Уайтхеда, два 7.71-мм пулемёта. Команда: 32 подводника.

Подводная лодка «Spidola» в составе ВМС Латвии.

Подводная лодка «Спидола» в составе ВМФ СССР. Осень 1940 – весна 1941 гг.

Подводные лодки «Ронис» и «Спидола»

##### Подводная лодка «Калев» («Kalev»)

Заложена в мае 1935 года на судоверфи «Vikers Armstrong Ld» в Барроу (Великобритания). Спущена на воду 7 июля 1936 года. 12 марта 1937 года вступила в строй, а в мае 1937 года вошла в состав ВМС Эстонской Республики. 19 августа 1940 года с вхождением Эстонии в состав СССР включена в состав Краснознаменного Балтийского флота. 22 июня 1941 года «Калев» находилась в составе 3 Дивизиона 1 Бригады подводных лодок в Либаве. 23 июня 1941 года подводные лодки «Калев», «Лембит» и С-7 в сопровождении тральщика «Фугас» и двух катеров тип «МО» покинули осаждённый город. 4 июля «Калев» прибыла в Кронштадт, где встала на ремонт, который продлился до начала августа 1941 года.

13 августа западнее мызы Сарнате, юго-западнее маяка Ужава, подводная лодка произвела минную постановку – 10 мин в трех минных банках по 3, 3 и 4 мины с интервалом 60, и углублением 30 метров. Мины были выставлены в 5 милях мористее указанного района, в стороне от судоходного фарватера. 18 августа подводная лодка обнаружила конвой противника, но выйти в атаку из-за противодействия сил эскорта не смогла.

21 августа 1941 года «Калев» вернулась в осажденный Таллинн. 28–29 августа 1941 года подводная лодка в составе Отряда Главных Сил совершила прорыв из Таллинна в Кронштадт. На переходе была обстреляна с немецкого самолета, в результате чего один матрос был убит, а командир ранен. Несмотря на это подводная лодка прибыла в Кронштадт.

29 октября 1941 года подводная лодка вышла для высадки разведывательной группы на побережье противника, и для минной постановки в районе Таллинна. После выхода с Гогланда 30 октября 1941 года подводная лодка на связь не выходила и на базу не вернулась. Вероятные причины гибели: в ночь на 31 октября подрыв на мине заграждения «Юминда» восточнее острова Прангли; ошибка личного состава или отказ техники, или (если разведгруппа была высажена) погибла в период 31.10–11.11 в районе Таллинна на мине оборонительных заграждений.

Тактико – Технические Данные подводной лодки «Калев»:

Водоизмещение: надводное/подводное – 665,5/853,4 тонн. Главные размерения: длина -59,5 метра, ширина – 7,24 осадка, 3,5 метра. Силовая установка: два дизеля суммарной мощностью 1200 л.с., два электродвигателя суммарной мощностью 790 л.с., запас топлива (полный) – 40 тонн. Скорость: надводная/подводная – 13,5/ 8 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 2600/ 80 миль. Глубина погружения: рабочая/предельная – 70/90 метров. Вооружение: четыре 533-мм торпедных аппарата, один 40-мм зенитный автомат, один 7,62-мм пулемет. Автономность: 20 суток. Команда: 38 подводников.

Спуск на воду подводной лодки «Kalev». Барроу, Великобритания. 7 июля 1936 года.

Подводная лодка «Kalev» на эстонской почтовой открытке.

Подводная лодка «Kalev» на ходовых испытаниях. Барроу, Великобритания. 1937 год.

Подводная лодка (подводный минный заградитель) «Калев».

##### Подводная лодка «Лембит» («Lembit»)

Заложена в мае 1935 года на судоверфи «Vikers Armstrong Ld» в Барроу (Великобритания) по заказу Эстонской республики. 7 июля 1936 года подводная лодка спущена на воду. Имя «Лембит» подводная лодка получила в честь вождя мятежных эстов, старейшины земли Саакаала, который возглавил борьбу против тевтонских рыцарей-крестоносцев, вторгнувшихся в южную Эстонию.

В мае 1937 года подводная лодка вступила в строй и вошла в состав ВМС Эстонии. 19 августа 1940 года, с присоединением Эстонии к СССР, «Лембит» была включена в состав Краснознаменного Балтийского флота. Принимая во внимание, что на подводной лодке заграничной постройки приборы и механизмы имели существенное отличие от отечественных (для их обслуживания требовалась особая подготовка) на подводной лодке была оставлена часть старого эстонского экипажа.

22 июня 1941 года «Лембит» находилась в составе 3 дивизиона 1 Бригады подводных лодок в Либаве. 23 июня подводная лодка прибыла в Виндаву, 25 июня – перешла в Усть-Двинск, 27 июня – в Кувайсте, 1 июля – в Пальдиски. 5 июля «Лембит» прибыла в Кронштадт, где до конца месяца проходила ДОКование.

3 августа 1941 года подводная лодка перешла в Таллинн и 10 августа вышла на свою первую минную постановку в район мыса Аркона. 15 августа «Лембит» попала в сильный шторм, из-за чего вышла из строя гидравлическая система: одновременно вышли из строя системы управления вертикальными и горизонтальными рулями, подъема перископов, минного устройства и открытия люка корабельного орудия. За три часа, пока подводная лодка продолжала движение, удерживаясь на курсе электромоторами, три члена экипажа привели подводную лодку в боеспособное состояние. 17 августа в 13–15 милях севернее мыса Аркона «Лембит» выставила минное заграждение из 20 мин, после чего начала возвращение на базу. Встреченная эскортом, подводная лодка вечером 21 августа прибыла в Таллинн.

28 августа 1941 года в составе Отряда Главных Сил Балтийского флота «Лембит» совершила таллиннский прорыв, и на следующий день подводная лодка прибыла в Кронштадт. В ночь на 5 ноября подводная лодка вышла к южному входу в Бьеркезунд для постановки мин в этом районе. Утром 5 ноября подводная лодка установила 5 банок по 4 мины. Вечером 5 ноября «Лембит» ошвартовалась в Кронштадте.

В ночь на 13-е августа 1942 года подводная лодка перешла в Кронштадт, по пути была обстреляна артиллерией противника. Утром 18 августа подводная лодка прибыла к Лавенсари, откуда в составе второго эшелона подводных лодок КБФ, в сопровождении тральщиков вышла для действий в район острова Утё. В ночь на 25 августа подводная лодка произвела разведку рейда Утё. На обратном пути в тринадцати кабельтовых от берега подводная лодка выскочила на банку, была вынуждена всплыть, и была замечена береговым постом наблюдения противника. 28 августа подводная лодка перешла в район маяк Богшер – маяк Чекарстен, где 4 сентября произвела безрезультатный торпедный залп из двух торпед по транспорту из состава конвоя. 9 сентября у острова Богшер «Лембит» вновь пыталась атаковать германский конвой, но при выходе в атаку, из-за угрозы тарана одного из сторожевых кораблей, подводная лодка была вынуждена погрузиться. Вечером 13 сентября у острова Утё подводная лодка выпустила две торпеды по немецкому конвою, но в цель не попала. Днем 14 сентября «Лембит» обнаружила конвой противника, и двумя торпедами потопила транспорт «Финланд».

В ночь на 15 сентября 1942 года подводная лодка отошла к мысу Ристна и через сутки начала форсирование Финского залива. С наступлением темноты вечером 17 сентября на

Западном Гогландском плесе подводная лодка всплыла для зарядки батареи, но зарядку пришлось прекратить, так как подводную лодку обстрелял из автоматической пушки сторожевой катер противника. 18 сентября на «Лембит» сбросили глубинные бомбы финские сторожевые катера VMV-2 и VMV-13. Днем «Лембит» прибыла на Лавенсари, а утром 22 сентября в Кронштадт. 5 октября 1942 года «Лембит» перешла в Ленинград для ремонта и зимней стоянки. В августе – ноябре 1943 года «Лембит» прошла ДОКование и средний ремонт.

С наступлением весны 1944 года подводная лодка перешла в Кронштадт. В сентябре 1944 года Финляндия вышла из войны, корабли Балтийского флота имели возможность финскими шхерными фарватерами выходить в открытую часть Балтики, финны предоставили советской стороне свои порты и ремонтную базу. 5 октября 1944 года «Лембит» завершила переход в Балтийское море. При первом же погружении обнаружилась необходимость в дифферентовке и подводной лодке пришлось вернуться к Утё. Вечером 7 октября подводная лодка продолжила поход и в ночь на 11 октября произвела минную постановку. Вечером 12 октября 1944 года «Лембит» обнаружила легкий крейсер «Нюрнберг», но атака не состоялась из-за большой скорости и частого изменения курса цели. Ночью 13 октября в 45 милях южнее острова Эланд «Лембит» двумя торпедами атаковала одиночное судно. Транспорт сумел уклониться, и подводной лодке пришлось потратить еще две торпеды для поражения цели.

В ночь на 16 октября 1944 года в виду израсходования запасов топлива «Лембит» начала возвращение на базу и к вечеру 18 октября прибыла в Хельсинки. Так как соглашение о ремонте советских кораблей в Финляндии не было до конца урегулировано, подводной лодке для ремонта пришлось идти в Кронштадт, где она с 30 октября по 14 ноября прошла ДОКование. 27 ноября подводная лодка прибыла на Ханко. 3 декабря подводная лодка произвела минную постановку в 3-х милях северо-западнее маяка Брюстерорт.

Утром 11 декабря 1944 года «Лембит» произвела торпедную атаку по конвою. Через 35 секунд после пуска торпед на подводной лодке был услышан взрыв большой силы – на подводной лодке были повреждены легкий корпус и ограждение рубки, а вскоре обнаружилось сильное поступление воды в прочный корпус. Вечером того же дня подводная лодка начала возвращение на базу. Днем 14 декабря западнее острова следуя в подводном положении «Лембит» ударилась о подводный предмет. Подводную лодку подбросило на четыре метра, затем она сползла с неизвестного объекта. Немедленно всплыв, подводная лодка обнаружила на поверхности воды пятно соляра и деревянный решетчатый люк и его обломки. У самой подводной лодки повреждения ограничились вмятиной на крышке торпедного аппарата правого борта. Вероятнее всего, идя в подводном положении, «Лембит» столкнулась с корпусом затонувшего судна. 15 декабря подводная лодка прибыла в Турку, откуда на следующий день перешла в Хельсинки, где прошла ДОКовый ремонт.

6 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР подводная лодка «Лембит» награждена Орденом Красного Знамени.

В следующий боевой поход «Лембит» вышла 23 марта 1945 года.

Днем 30 марта «Лембит» выставила минное заграждение в 10 милях северо-восточнее маяка Риксгафт. В районе банки Северная Средняя подводная лодка легла на грунт для устранения неисправностей.

Днем 7 апреля «Лембит» подверглась безуспешной атаке германской подводной лодки, а 9 апреля в районе маяка Хоборг была обнаружена противолодочными кораблями и полтора часа преследовалась ими (на подводную лодку было сброшено 85 глубинных бомб). 10 апреля преследования возобновились. В этот момент на подводной лодке вышел из строя коллектор левого дизеля и компрессор воздуха высокого давления №-2. В ночь на 11 апреля в виду аварийного состояния подводной лодки было принято решение возвращаться на базу. Утром 13 апреля в районе острова Нюхамн подводная лодка была встречена ледоколом и утром следующего дня прибыла в Турку, где встала на ремонт где встретила известие об окончании войны.

17 января 1946 года «Лембит» была выведена из Боевого состава флота и переформирована в учебную подводную лодку. Подводная лодка была передана Краснознаменному Учебному отряду подводного плавания им. Кирова и 18 июня 1946 года получила обозначение «У-1», а с 12 января 1949 года – «С-85».

10 июня 1955 года подводная лодка «Лембит» разоружена и переведена в категорию учебно-тренировочных станций. 30 января 1956 года подводной лодке присвоено обозначение «СТЖ-24», а с 27 декабря 1956 года – «УТС-29». 3 августа 1957 года подводную лодку передали в аренду заводу «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород).

28 августа 1979 подводную лодку «Лембит» перевели в Таллинн. 5 августа 1985 года, после восстановительного ремонта подводная лодка была установлена в качестве мемориала и филиала Музея ДКБФ в Пирите (Таллинн).

Тактико – Технические Данные подводной лодки «Лембит»:

Водоизмещение: подводное/надводное – 853/665 тонн. Главные размерения: длина – 59,5 метров, ширина – 7,2 метра, осадка – 3,5 метра. Силовая установка: два дизеля «Vickers and Armstrongs», два электродвигателя «Metropolitan-Vickers». Скорость: надводная/подводная -8,5 узлов. Глубина погружения: 70 метров. Автономность: 20 суток. Вооружение: одно автоматическое 40-мм орудие «Бофорс», один пулемет «Льюис», четыре 533-мм торпедных аппарата (боекомплект 8 торпед, 20 мин). Команда: 38 подводников.

Подводная лодка «Lembit» в составе ВМС Эстонии.

Подводная лодка «Lembit» на довоенной почтовой открытке Эстонии.

Подводная лодка «Лембит» в составе РККФ и ВМФ СССР.

Митинг, посвященный открытию музея Краснознаменной подводной лодки «Лембит». Олимпийский центр парусного спорта. Таллинн. 5 мая 1985 года.

Подводная лодка – музей «Лембит». Таллинн. 2005 год.

Подводные лодки «Калев» и «Лембит».

##### Подводная лодка «Орел» (ORP «Orzeb>)

Подводная лодка «Орел» была головной подводной лодкой в серии из двух польских больших подводных лодок построенных перед Второй Мировой войной. Подводная лодка получила известность благодаря так называемому «Побегу Орла», когда смогла покинуть Таллинн будучи интернированной в начале Второй Мировой войны, тем самым сумев избежать включения в состав РККФ.

Подводная лодка была заложена 14 августа 1936 года на голландской верфи «De Shelde», спущена на воду 15 января 1938 года и вступила в строй 2 февраля 1939 года. «Орел» имела классическую компоновку и была оснащена по последнему слову техники, но оказалась слишком большой для мелких вод Балтийского моря.

После прибытия в Гдыню, 10 февраля 1939 года подводная лодка приняла участие в параде в честь Дня ВМФ. До начала войны, «Орел» все время проводила в Боевых походах, что позволило приобрести команде необходимый опыт службы и управления подводной лодкой. В конце августа на «Орле» были проведены плановые проверки механизмов, дизелей и электромоторов, загружен полный комплект торпед.

24 августа была проведена мобилизация на всех подводных лодках польского подводного флота. Согласно военным планам, в начале войны «Орел» вышла на патрулирование в назначенный район Балтийского моря. Здесь неожиданно заболел командир подводной лодки Г.Клочковский. Симптомы болезни напоминали тиф, что создавало угрозу для всего экипажа. Поэтому 12 сентября офицерский состав «Орла» решил идти в Таллинн с целью госпитализации своего командира. Подводная лодка пришла в Таллинн в ночь с 14 на 15 сентября. На следующее утро Г.Клочковского поместили в госпиталь, где медики установили, что он просто переутомился.

Германское посольство потребовало интернировать подводную лодку. Несомненно, поляки снова ушли бы в море. Но, днем 15 сентября из Таллинна отправилось немецкое грузовое судно «Talata». По морскому праву, интервал между выходом из нейтральных портов военных кораблей и гражданских судов воюющих сторон должен составлять не менее двадцатичетырех часов. Это обстоятельство продлило пребывание «Орла» в эстонских водах свыше суток, в связи с чем подводную лодку следовало интернировать.

На совещании у генерала И. Лайд онера, Главнокомандующего эстонскими Вооруженными Силами, было решено выгрузить с подводной лодки торпеды и снаряды, конфисковать морские карты и навигационные приборы, снять замок с орудия, а команду разместить в береговой казарме. 16 сентября решили также выкачать с нее топливо. В тот же день эстонские газеты опубликовали сообщение штаба Вооруженных Сил о том, что польская подводная лодка интернирована. Но, ее охрана была плохо организована. Один эстонский часовой находился в ограждении рубки, второй ходил по верхней палубе.

Днем 16 сентября подводную лодку повернули форштевнем в сторону моря – иначе портальный кран не мог выгружать оставшиеся торпеды.

17 сентября резко изменилась международная обстановка: СССР начал военные действия против Речи Посполитой. Польское и английское посольства в Таллинне срочно информировали об этом команду подводной лодки. Поляки решили бежать. Инициаторами побега стали помощник командира Я.Грудзиньский и минер А.Пясецкий. В воскресенье работы по разоружению не велись, помешать команде «Орла» никто не мог.

В ночь на 18 сентября польские подводники разогрели дизель-моторы, арестовали двоих эстонских моряков, которые охраняли подводную лодку, и ушли в море. Батарея на острове

Аэгна открыла предупредительный огонь. После нескольких выстрелов подводная лодка остановилась. Огонь был прекращен, но в этот момент «Орел» быстро погрузился и подводная лодка далее пошла в подводном положении.

Днем 18 сентября в иностранные посольства и в Эстонское телеграфное агентство поступила следующая информация от властей республики: подводная лодка ушла из порта около трех часов ночи. Ранее с нее успели выгрузить четырнадцать торпед, снаряды, орудийные замки. Эстонские часовые, пытавшиеся воспрепятствовать побегу, захвачены поляками.

Скандал разразился грандиозный. В Таллинне началось расследование. Берлинские газеты писали об «утопленных» эстонских часовых. 20 сентября были уволены со службы командующий ВМС Эстонии В.Мере и начальник штаба ВМС Эстонии Р.Линнусте. В ходе проведенного служебного расследования не удалось доказать, что беглецам оказывалось преднамеренное содействие. Однако поведение эстонских моряков можно было квалифицировать как косвенное содействие: они разоружали подводную лодку медленно, команду с нее не сняли, топливо не выкачали. Эстонское командование не решилось действовать более жестко, так как оно учитывало всеобщее сочувствие к Польше со стороны эстонского народа.

Непонятно, правда, каким образом «Орел» смогла позже дойти до Великобритании через Датские проливы и Северное море без навигационных карт. Предполагается, что карты польским морякам доставил

представитель посольства Соединенного Королевства, сообщивший им 17 сентября о советском вторжении и привезший ящик виски. Благодаря этой карте подводная лодка смогла обогнуть Данию, пройти проливами и выйти в Северное море. На своем пути подводная лодка преодолела несколько мелей и сделала несколько попыток атаковать противника.

В ночь на 21 сентября «Орел» всплыл неподалеку от шведского острова Готланд. Поляки спустили шлюпку, посадили в нее захваченных эстонцев, дали им бутылку виски, несколько банок консервов, сухари и письмо к эстонским властям, в котором подтвердили, что оба моряка увезены силой. Кроме того, исполняющий обязанности командира Я.Грудзиньский вручил им сто долларов и произнес напутствие: «Помните, с того света следует возвращаться только в вагоне первого класса», после чего отправил к берегу. Боцманмат Р.Кирикмаа и матрос Б.Мальстейн прошли на веслах восемь миль (14,6 км) и высадились на Готланде. Уже 24 сентября они самолетом вернулись из Швеции домой.

12 октября подводная лодка легла на курс 253 градуса на запад. При пересечении Северного моря «Орел» попала в шторм, была повреждена радиостанция. Подводная лодка остановилась вблизи берегов Великобритании, не решаясь двигаться вперед, так как на ней не знали карт британских минных полей. 14 октября удалось отремонтировать радиостанцию, и радист стал передавать открытым текстом информацию для британского флота. Последний направил для встречи подводной лодки эсминец, который и встретил подводную лодку «Орел» в 11.00 возле острова Мейн. Весь путь из польской Гдыни до британской военно-морской базы Россайт занял у подводной лодки сорок четыре дня.

После ремонта, переоборудования и дозаправки, подводная лодка была введена во 2-ю подводную флотилию Королевского флота. 8 апреля 1940 года подводная лодка потопила немецкий транспорт «Rio de Ganeiro» возле южного побережья Норвегии с немецкими солдатами на борту, которые должны были принять участие во вторжении в Норвегию. Через два дня «Орел» выпустила торпеду по немецкому тральщику, но вынуждена был погрузиться до того, как торпеда попала в цель. К 23 мая 1940 года «Орел» принял участие в семи Боевых походах. 1 и 2 июня с базы Россайт были переданы приказы о передислокации подводной лодки в район пролива Скаггерак, но ответы о получении приказа не поступили. Поэтому 5 июня поступил приказ вернуться на базу, но ответ от подводной лодки так и не был получен.

Подводная лодка «Орел» погибла 8 июня 1940 года в результате подрыва на мине в Северном море, из личного состава подводной лодки никто не уцелел. В июня 1940 года было принято решение считать подводную лодку пропавшей без вести.

Воздавая должное смелости и предприимчивости экипажа «Орла», надо отметить, что его бегство из Эстонии в Англию не причинило никакого ущерба Военно-морском флоту Германии, а коммерческому – лишь незначительный урон (уничтожение одного транспортного судна). А вот в судьбе Эстонской Республики это бегство сыграло пагубную роль. Разумеется, поляки хотели сделать «как лучше». Но, объективно их одиссея стала провокацией против Эстонии.

В июле и августе 2008 года была предпринята попытка найти подводную лодку. Польская экспедиция исследовала дно Северного моря в районе предполагаемой гибели «Орла». Было найдено много обломков судов, но подводной лодки «Орел» среди них не оказалось.

Тактико – Технические Данные подводной лодки «Орел»:

Водоизмещение: надводное/подводное – 1110/1650 тонн. Главные размерения: длина – 84 метра, ширина – 6,7 метра, осадка – 4,2 метра. Силовая установка: два двигателя высокого давления 6QD42Sulzer с мощностью 4740 л.с., два электродвигателя Brown Boveri с мощность 1100 л.с., две группы АБ. Скорость: надводная/подводная – 19,44/8.9 узлов. Вооружение: 105-мм противокорабельное орудие и 40-мм зенитное орудие, четыре 533-мм торпедных аппарата и один резервный ТА, 20 торпед. Предельная глубина погружения: 80 метров. Команда: 60 подводников.

Подводная лодка «Орел».

Подводная лодка «Orzel».

Модель подводной лодки «Orzel».

Монета номиналом 2 злотых. Польша. 2012 год.

### Иностранные подводные лодки периода второй мировой войны в ВМФ СССР

26 июля 1944 года со стоянки под кодовым названием «Гранд-Отель» с острова Нуокко в финских шхерах вышла в свой первый Боевой поход германская подводная лодка U250. Подводной лодке предстояло действовать в районе у северного входа в Бьеркезунд. Советскому командованию докладывали о присутствии подводных лодок противника в этом районе, но никаких указаний по поводу действий противолодочной обороне отдано не было.

Борьба здесь шла с переменным успехом.

15 июля в районе острова Руонти подводная лодка U679 была атакована советским дозором в составе двух торпедных катеров и двух катеров – морских охотников, и едва смогла уйти, получив повреждения, потеряв при этом трех человек. Через три дня подводная лодка U479 едва не отправила на дно катер МО-304. МО-304, потерявший носовую часть, сумел задним ходом дойти до базы. Повреждения катеров советское командование относило за счет мин, так как никто не предполагал, что немцы тратят боезапас на цели, которые едва ли дороже самих торпед.

Днем 30 июля 1944 года катер МО-105 стоял на якоре на линии дозора к северу от Бьеркезунда. В 12.43 в средней части корпуса катера раздался взрыв, МО-105 переломился пополам и затонул. Вскоре к месту катастрофы подошел сторожевой катер МО-103. Подобрав из воды семь выживших членов экипажа погибшего катера, МО-103 произвел противолодочный поиск, но ничего не обнаружил и остался на линии дозора.

Вечером с одного из катеров, прикрывавшего работавшие в этом районе катера-тральщики, обнаружили под водой на небольшой глубине рубку подводной лодки, и немедленно сигнальными ракетами и сиреной вызвали сторожевой катер. В 19.15 МО-103, установив гидроакустический контакт с подводной лодкой, произвел атаку глубинными бомбами, после чего над водой наблюдался движущийся пузырчатый след. МО-103 повторил атаку, ставшей гибелью подводной лодки U250: на поверхности воды появились различные предметы, а среди них шесть человек, сумевших покинуть гибнущую подводную лодку через рубочный люк. Среди спасенных подводников был командир U250, штурман, второй штурман, младший старшина, санитар и матрос.

Практически сразу после этого было принято решение о подъеме U250, после чего группа специалистов Аварийно-Спасательной Службы Балтийского флота приступила к работе. Подводная лодка лежала на скалистой отмели, на глубине тридцать три метра. Судоподъемные работы производились ночью, так как противник всячески препятствовал работе водолазов, обстреливая место гибели подводной лодки с юго-западного берега Выборгского залива.

В ночь на 1 сентября Kriegsmarine предприняла еще одну попытку уничтожить корпус подводной лодки глубинными бомбами, но, потеряв на мине торпедный катер S80, вскоре отказалась от этой затеи. 14 сентября 1944 года U250 была поднята, отбуксирована в Кронштадт и поставлена в ДОК.

В ходе осмотра отсеков подводной лодки, на ней, кроме различных судовых документов, шифров, кодов, была обнаружена шифровальная машинка «Энигма-М», а также новейшие самонаводящиеся акустические торпеды Т-5 с эксплутационными инструкциями.

Кроме того, в ходе допроса пленных была получена информация об организации деятельности немецких подводных лодок и системе подготовки подводников. После того, как торпеды были извлечены из подводной лодки и подняты на стенку ДОКа, началось их доскональное

Сама подводная лодка тоже представляла для советского командования немалый интерес. Принадлежа к VIIC серии, она была представительницей самого распространенного типа подводных лодок за всю историю мирового подводного кораблестроения (всего Германия построила более семисот подводных лодок этого типа). Эти подводные лодки составляли основу подводного флота Германии и большинство немецких асов-подводников добились своих успехов именно на подводных лодках тип VIIC.

6 ноября 1944 года приказом Наркома ВМФ была создана комиссия под председательством капитана 1 ранга М.А.Рудницкого, на которую была возложена работа по изучению U250. Советскую сторону интересовали как вопросы внедрения в СССР германского опыта подводного кораблестроения, так и особенности бытовых условий команды подводной лодки.

Еще в 1942 году ЦКБ-18 начало разработку подводной лодки проекта 608, элементы которой были близки к германским подводным лодкам VII серии. После того как U250 была поднята, Нарком ВМФ СССР Н.Г.Кузнецов принял решение приостановить работы по проекту до изучения трофея. В 1945 году, когда советские специалисты смогли ознакомиться с новейшими германскими подводными лодками XXI и XXIII серий, работы над проектом были окончательно прекращены. Вскоре ЦКБ-18 занялось разработкой чертежей подводных лодок проекта 613.

U250 вошла в состав ВМФ СССР под обозначением ТС-14 (трофейная средняя) 20 апреля 1945 года, но в строй она так и не вошла, и уже через четыре месяца ее исключили из списков и сдали на разборку.

20 августа 1944 года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов начали Яссо – Кишиневскую операцию. В этот же день авиация Черноморского флота подвергла массированной бомбардировке Военно-морскую базу Констанца, где базировались немецкие и румынские подводные лодки. 29 августа советским морякам представилась картина результатов налета на Констанцу. Из находившихся в порту подводных лодок, U9 получила прямое попадание и затонула прямо у пирса, подводные лодки U18 и U24 также были тяжело повреждены, и когда части Красной Армии вошли в город были затоплены на внешнем рейде Констанцы. Не избежали повреждений бывшие итальянские, а теперь находившиеся под румынским контролем сверхмалые подводные лодки СВ-4 и СВ-6.

Трофеями Красной Армии кроме вышеперечисленных подводных лодок, оказались румынские подводные лодки «Rechinul» и «Marsuinul», а так же бывшие итальянские сверхмалые подводные лодки СВ-1, СВ-2 и СВ-3.

Третья румынская подводная лодка «Delfmul» была захвачена в Сулине. Все они, кроме сильно поврежденной и не подлежащей восстановлению СВ-6, были зачислены в состав Черноморского флота.

Погибшие в Констанце U9, U18 и U24 были подняты Аварийно-Спасательной Службой Черноморского флота, но восстанавливать их не стали, U9, получившая к тому времени обозначение ТС-16 вскоре была сдана на разборку, a U18 и U24 использованы как мишени на учениях и потоплены торпедами подводной лодки М-120 в районе Севастополя.

29 августа 1944 года румынские (бывшие итальянские) сверхмалые подводные лодки СВ-1, СВ-2, СВ-3 и СВ-4 были захвачены советскими войсками в Констанце. Как и румыны, Советский Союз не нашел применения бывшим итальянским сверхмалым подводным лодкам. После изучения подводные лодки были разделаны на металл.

В числе советских трофеев в Констанце оказались и две румынские подводные лодки – «Rechinul» и «Marsuinul». Третья румынская подводная лодка – «Delfmul» была захвачена в Сулине. 5 сентября 1944 года трофейные подводные лодки подняли советский Военно-морской флаг.

Война на Черном море уже окончилась, и принять участие в Боевых действиях на стороне СССР подводным лодкам не пришлось. Уже в ноябре 1945 года СССР вернул Румынии «Delfmul», получившую в советском флоте обозначение ТС-3. Подводная лодка не представляла для советских специалистов никакого интереса, а Румыния уже к тому времени рассматривалась как потенциальный член «Восточного блока». После списания подводной лодки на слом ее главные механизмы стали частью экспозиции морского музея в Констанце. В 1951 году Социалистической Республике Румыния была передана «Rechinul», носившая в советском флоте обозначение ТС-1. Третья подводная лодка «Marsuinul» (ТС-2), серьезно пострадавшая от взрыва собственных торпед в порту Поти 20 февраля 1945 года была сдана на слом в СССР в 1950 году.

30 марта 1945 года войска 2-го Белорусского фронта взяли Данциг. Здесь, на стапелях завода «Schichau» были обнаружены корпуса двадцати новейших подводных лодок XXI серии (U3538 – U3557). Еще для 14 подводных лодок (U3558 – U3571) были заготовлены секции. Летом 1945 года корпуса недостроенных подводных лодок были спущены на воду и переведены в Советский Союз.

Первые тринадцать подводных лодок включили в состав флота уже 13 апреля 1945 года. Оставшиеся семь – 12 февраля 1946 года. В советском флоте все они получили обозначения ТС-5 – ТС-13, ТС-15, ТС-17 – ТС-19, ТС-32 – ТС-38. В марте 1947 года ТС-5 – ТС-12 получили обозначения Р-1 – Р-8. Часть подводных лодок имела достаточно высокую степень готовности, поэтому подводные лодки предполагалось достроить по проекту 614 с заменой недостающего немецкого оборудования комплектующими отечественного производства. Работы над проектом вело СКБ-143 под руководством В.Н.Перегудова. Под давлением бывших союзников по антигитлеровской коалиции от планов достройки трофейных подводных лодок пришлось отказаться. Находящиеся в наиболее высокой степени готовности Р-1, Р-2 и P-З (бывшие германские U3538, U3539, U3540) 8 марта 1947 года были затоплены в 20 милях к северо-западу от маяка Ристна, остальные подводные лодки сданы на разборку в 1947–1948 годах.

10 февраля 1945 года на судоверфи «Schichau» в Эльбинге наступающими частями Красной Армии были захвачены 166 сверхмалых подводных лодок «Seehund» XXVIIB серии, находящиеся в различной стадии постройки. Наиболее готовые из них – 16 единиц, немцы успели взорвать.

Послевоенная судьба этих подводных лодок неизвестна. В состав советского флота они включены не были и, скорее всего, после изучения были разобраны на месте.

В число советских трофеев можно включить и U78 VIIC серии. Подводная лодка была принята Kriegsmarine 15 февраля 1941 года, несмотря на то, что была вооружена всего двумя торпедными аппаратами. Как полноценная боевая единица она никогда не использовалась, и до марта 1945 на ней обучался личный состав 22-й флотилии в Готенхафене. В конце войны подводную лодку переквалифицировали в плавучую зарядовую станцию, но вооружение подводной лодке сохранили. Формально состоя в 4-й флотилии, плавучая зарядовая станция находилась в Пиллау. В ходе боев за город 18 апреля 1945 года подводная лодка была потоплена огнем 2-й батареи 523-го корпусного артиллерийского полка из состава 11-й Гвардейской армии войск 3-го Белорусского фронта прямо у причала Морского вокзала. После окончания войны корпус подводной лодки был поднят, но сама подводная лодка для советской стороны никакого интереса не представляла, и была сдана на разборку.

В Германии конструкторским бюро под руководством Г.Вальтера велась активная разработка проекта подводных лодок с парогазотурбинной установкой (ПГТУ). Построенная в 1940 году опытовая подводная лодка U80 на испытаниях впервые в истории подводного флота достигла фантастической по тем временам скорости 28 узлов.

В годы войны в Германии, несмотря на нехватку материалов и рабочей силы, работы по ПГТУ продолжались. В 1942 году немцы сумели построить четыре таких подводных лодки – U792 и U793 по проекту Wa201 и U794 и U795 по проекту WK202, получивших общее обозначение XVII серия. К 1944 году эти подводные лодки прошли комплекс разнообразных испытаний. К концу войны руководство Рейха приняло решение об их массовом строительстве. Планировалось к середине 1945 года построить 108 подводных лодок XVII серии, но в результате свет увидели только три подводные лодки – U1405, U1406 и U1407. Разработки проектов подводных лодок с ПГТУ велись в Германии вплоть до подписания акта о капитуляции. В конце войны все подводные лодки с ПГТУ были затоплены. Англичанам удалось найти и поднять две подводные лодки – U1406 и U1407, одну из которых они передали американцам.

В августе 1945 года группу советских инженеров-кораблестроителей переодев в военную форму, отправили в Германию для «технической разведки». К тому времени в советскую оккупационную зону перебежал от американцев сотрудник бюро Вальтера. С его помощью советские специалисты восстановили всю проектную документацию германских подводных лодок с ПГТУ. На основании этой документации и технических образцов, которые удалось отыскать в советской зоне оккупации Германии сотрудниками «технической разведки», в СССР силами специально созданного КБ-143 был разработан проект 617 и построена подводная лодка С-99.

##### Подводная лодка ТС-14 (U250)

Германская подводная лодка VII–C серии заложена 9 января 1943 года на судоверфи «Germaniawerft» в Киле, 11 ноября 1943 года спущена на воду, 12 декабря 1943 года вступила в строй. В 1943–1944 годах совершила два Боевых похода.

30 июня 1944 года в районе Бьорке-Зунда потопила советский сторожевой катер МО-105, но в этот же день была уничтожена глубинными бомбами морского охотника МО-103. Погибли 46 членов команды подводной лодки. Водолазы определили, что подводная лодка лежит на глубине 27 метров на ровном киле с креном 14 градусов на правый борт, и обследовали пробоину над дизельным отсеком. Под прикрытием дымовой завесы и при сильном противодействии германских торпедных катеров и финских береговых войск подводная лодка была при помощи двух понтонов поднята и 14 сентября прибыла в Кронштадт. 15 сентября поставлена в сухой ДОК. На ее борту были обнаружены секретные документы, шифровальная машина «Энигма» и четыре новые акустические торпеды G7es, которые в дальнейшем вместе с советскими специалистами изучали и британские военно-морские эксперты.

Подводная лодка вызвала величайший интерес у советских кораблестроителей.

Несмотря на то, что к тому времени подводные лодки VII серии уже не являлись новейшими, находясь в серийном строительстве более пяти лет, конструкция подводной лодки была высоко оценена советскими кораблестроителями. Нарком ВМФ Н. Г. Кузнецов издал специальное распоряжение о приостановке ведущихся разработок нового проекта средней подводной лодки (проект 608) до изучения трофейной U250. Особенный интерес у специалистов вызвала неповреждённая секретная торпеда G7es, оборудованная системой акустического самонаведения.

С 12 апреля по 20 августа 1945 года подводная лодка U250 под наименованием ТС-14 (ТС-трофейное судно) входила в состав ВМФ СССР в качестве опытовой подводной лодки. Планировалось ее восстановление, но из-за тяжёлых повреждений и отсутствия запасных частей подводная лодка ТС-14 была выведена из состава флота и на Ленинградской базе «Главвторчермета» на Туруханных островах разобрана на металл.

Тактико – Технические Данные подводной лодки ТС-14:

Водоизмещение: надводное/подводное – 769/871 тонн. Главные размерения: длина – 67,1 метра, ширина – 6,2 метра, осадка – 4,74 метра. Скорость: надводная/подводная – 17,7/7,6 узлов. Силовая установка: два форсированных, шестицилиндровых, четырехтактных дизеля «Germaniaverft M6V 40/46», два электродвигателя суммарной мощностью 750 л.с., два гребных вала. Вооружение: 88-мм орудие С35 с 220 зарядами, четыре носовых и один кормовой 533-мм торпедные аппараты, 14 торпед или 26 мин ТМА, один 37-мм автомат M42U и 2x2 20-мм автомата С30. Глубина погружения: 295 метров. Команда: 44–52 подводника.

ПРИКАЗ

об изучении германской подводной лодки U-250 и определении дальнейшего ее использования

№-0824

6 ноября 1944 года г. Москва

Общее руководство по изучению германской техники подводного кораблестроения и определения технического состояния поднятой из воды германской подводной лодки U250 на предмет дальнейшего ее использования возложить на начальника управления кораблестроения ВМФ. Для непосредственной работы на лодке, в помощь начальнику управления кораблестроения ВМФ назначить комиссию в следующем составе:

Председателя комиссии – начальника отдела «Е» НТК НКВМФ инженер-капитана 1 ранга тов. Рудницкого М.А., зам. председателя комиссии – начальника штаба ОДСКР ПЛ капитана 2 ранга тов. Юнакова Е.Г., Членов: от УК ВМФ – нач. отделения КПА УК ВМФ на зав. № 194 инженер-капитана 2 ранга тов. Мартынчик, – начальника секции НТК НКВМФ инженер-подполковника тов. Петелина, – ст. инженера НТК НКВМФ инженер-капитана 2 ранга тов. Цветаева, – ст. инженера 2-го отделения III отдела УК ВМФ, инженер-подполковника тов. Хасина, от ТУ ВМФ – инженер-капитана 2 ранга тов. Индейкина, от АУ ВМФ – инженер-подполковника тов. Худякова, – инженер-подполковника тов. Зорина, от МТУ ВМФ – инженер-капитана 2 ранга тов. Мартыненко, – инженер-капитана 2 ранга тов. Саульского, от управления связи ВМФ – инженер-подполковника тов. Воронкова, – инженер-подполковника тов. Белопольского, от гидрографического упр. ВМФ – начальника отделения штурманского отдела капитана 2 ранга тов. Гадова. На комиссию возложить выполнение следующих задач:

1. Определить техническое состояние подводной лодки U250 для принятия решения по ее восстановлению и использованию.

2. Определить наиболее интересные с технической и тактической стороны узлы лодки в целях их дальнейшего изучения и внедрения в отечественное проектирование и строительство.

3. Просмотреть всю техническую документацию по кораблю для решения вопроса по ее использованию в проектировании и строительстве.

Комиссии приступить к работе 10 ноября 1944 года.

I. Командующему Краснознаменным Балтийским флотом:

1) Силами Кронштадтского морского завода произвести к 1 ноября 1944 г. на подлодке U250 работы, связанные с обеспечением ее плавучести и сохранением корпуса, механизмов, систем, устройств и оборудования.

2) Перевести подлодку U250 до ледостава в г. Ленинград к судостроительному заводу №-196 и поставить в деревянный плавучий док для производства на ней дальнейших работ, а так же для ее изучения.

3) Укомплектовать подлодку U250 к моменту перевода в Ленинград личным составом по штату № 4/22Б.

4) Передать весь найденный на подлодке U250 материал (чертежи, инструкции, наставления, книги, личные записки команды подлодки, корабельные журналы, фото и т. д.) председателю комиссии на предмет изучения и через начальника УК ВМФ организованного перевода и размножения.

5) Выделить из имеемых в Кронштадте деревянный плавдок для постановки подлодки U250.

II. Начальнику управления кораблестроения ВМФ:

1) Выдать промышленности заказы и оформить договора на производство работ, связанных с сохранением корпуса, систем, устройств, механизмов и оборудования, ремонт и консервацию.

2) Перевести с немецкого языка на русский найденные на подлодке материалы и издать их, а так же снабдить ими военно-морские организации.

3) По имеемым германским чертежам и с натуры изготовить полный комплект чертежей подлодки U-250 со всеми необходимыми данными.

4) Совместно с начальником управления подводного плавания ВМФ доложить мне к 1 января 1945 г. необходимость и реальные возможности восстановления подлодки U250 в боевой корабль, а так же целесообразность переноса германской техники в отечественное кораблестроение.

III. Начальнику минно-торпедного управления ВМФ:

1) Принять самые срочные меры к изучению германских торпед, находящихся в торпедных аппаратах и на стеллажах подлодки U250, на предмет безопасного разоружения и выема их из подлодки.

2) После изучения германских торпед и торпедных аппаратов, доложить мне преимущества и недостатки их по сравнению с отечественными электрическими и воздушными торпедами и аппаратами.

IV. Начальнику артиллерийского управления ВМФ:

Определить необходимость приведения в исправное техническое состояние снятых с подлодки U-250 артиллерийских систем (37 мм автоматы и 20 мм спаренные автоматы) и перископов и доложить мне к 1 января 1945 г. возможность использования их для проектирования и изготовления отечественных установок.

V. Начальнику управления связи и начальнику гидрографического управления ВМФ: Принять меры к восстановлению снятого с подлодки U250 радио, гидроакустического и навигационного оборудования для переноса опыта в изготовлении отечественной аппаратуры и приборов.

VI. Начальнику технического управления ВМФ:

До ухода подлодки в Ленинград в аккумуляторных мастерских ТО КБФ произвести обработку аккумуляторной батареи, снятой с подлодки U250, приняв все меры к восстановлению ее.

VII. Начальнику химического управления ВМФ:

По представленным председателем комиссии материалам изучить найденные на подлодке U250 приборы и химические вещества спасения и опознавания (спасательные маски, патроны регенерации, красящие вещества и т. д.) и доложить мне к 1 января 1945 г. целесообразность и реальные возможности внедрения их для нашего подводного флота.

VIII. Начальнику управления вещевого и шхиперско-хозяйственного снабжения ВМФ:

1) По представленным председателем комиссии материалам изучить найденное на подлодке U-250 обмундирование немецких подводников и доложить зам. народного комиссара ВМФ генерал-полковнику береговой службы тов. Воробьеву возможности обеспечения специальной одеждой личный состав наших подводных лодок.

2) Обеспечить управление кораблестроения ВМФ необходимым количеством бумаги для печатания переводимых материалов, а так же издать их в случае необходимости в типографском исполнении.

IX. Начальнику управления продовольственного снабжения ВМФ:

Обследовать ассортимент пищи, употребляемой на германских подводных лодках, а так же тару хранения ее и доложить заместителю народного комиссара ВМФ генерал-полковнику береговой службы тов. Воробьеву о возможности введения на снабжение наших подводных лодок подобной пищи и тары.

X. Начальнику разведывательного управления ГМШ ВМФ:

Оказать необходимую помощь управлению кораблестроения ВМФ в переводе материалов с немецкого языка на русский и изготовлении фото.

XI. Для концентрации германского опыта в одном центре и более рационального использования его сосредоточить весь используемый материал по подлодке U-250 в управлении кораблестроения ВМФ, а так же разрешить снятие с подлодки механизмов и другого оборудования только с ведома и согласия последнего. XII. До окончательного определения дальнейшего использования подлодки U-250 числить ее в составе отдельного дивизиона строящихся и капитально ремонтируемых подводных лодок в Ленинграде, с содержанием по штату № 4/22-Б (буки). XIII. Председателю комиссии предоставляется право вызова отдельных специалистов научно-исследовательских институтов, надобность которых возникает по ходу дела. XIV. Выводы и заключения по германской подводной лодке U-250 по всем частям, начальникам соответствующих центральных управлений ВМФ представить начальнику управления кораблестроения ВМФ к 25 декабря для сводного доклада мне.

КУЗНЕЦОВ

Подводная лодка U250 в период испытаний и сдачи ВМС Германии.1943 год.

Подводная лодка U250.

Подводная лодка U250 в сухом ДОКе после подъема. Кронштадт. Сентябрь 1944 года.

Извлечение тел погибших немецких подводников из прочного корпуса U250.

Пленные члены команды подводной лодки U-250. В центре – командир подводной лодки капитан-лейтенант Вернер Шмидт.

##### Подводная лодка ТС-1 (SI «Rechinul» («Акула»)

Заложена в 1938 году на государственной судоверфи в Галаце (Румыния). 4 мая 1941 года подводная лодка S1 («Rechinul») спущена на воду, в августе 1943 года вступила в строй ВМС Румынии. S1 принимала участие в боевых действиях против Советского Черноморского флота. В первом Боевом походе S1 патрулировала район турецкого Зундулака, затем для прикрытия эвакуации Крыма сместилась к Батуми.

Боевой поход во второй половине июня по июль 1944 подводная лодка провела в районе Новороссийска. Утром 28 июня подводная лодка была атакована советскими охотниками, в результате чего имела незначительные повреждения. «Rechinul» провела в назначенном ей районе еще месяц, за это время подводная лодка неоднократно подвергалась безуспешным атакам советской противолодочной обороны.

29 августа 1944 года подводная лодка SI («Rechinul») была захвачена в качестве трофея войсками Красной армии в Констанце. 5 сентября 1944 года на подводной лодке был поднят советский Военно-морской флаг и 14 сентября она вошла в состав Черноморского флота под обозначением «ТС-1» (ТС – трофейное судно).

4 августа 1947 года подводная лодка получила обозначение «Н-39» (в советском флоте при введении единой системы обозначения буква «Н» (немецкая) предназначалась для всех трофейных и репарационных лодок, независимо от их настоящего «происхождения»), 12 января 1949 года трофейные подводные лодки были официально отнесены к классу средних подводных лодок. 16 июня 1949 года подводная лодка вновь была переименована в С-39.

3 июля 1951 года подводная лодка С-39 исключена из состава ВМФ СССР и передана Социалистической Республики Румыния, где служила в составе ее ВМС под прежним наименованием «Rechinul» до конца 50-х годов, после чего была сдана на слом.

##### Подводная лодка ТС-2 (S2 «Marsuinul» («Касатка»)

Заложена в 1938 году на государственной верфи в Галаце (Румыния). 22 мая 1941 года подводная лодка спущена на воду, в июле 1943 года без проведения приемных испытаний формально вошла в состав Королевского флота Румынии. В сентябре 1943 года подводная лодка окончательно вступила в строй.

Под Королевским флагом Румынии подводная лодка S2 («Marsuinul») приняла участие в Боевых действиях против Черноморского флота, совершив выход к побережью Кавказа. На протяжении всего Боевого похода подводная лодка подвергалась постоянному и длительному преследованию как своих, так и советских сил противолодочной обороны.

29 августа 1944 года подводная лодка захвачена в качестве трофея войсками Красной Армии в Констанце. 5 сентября на ней поднят советский Военно-морской флаг и 14 сентября 1944 года под обозначением «ТС-2» (ТС – трофейное судно) вошла в состав Черноморского флота.

Днем 20 февраля 1945 года на стоянке в порту г. Поти при попытке извлечения немецкой торпеды G7a из торпедного аппарата на ТС-2 произошел взрыв зарядного отделения торпеды. По данным комиссии, расследовавшей катастрофу, взрыв произошел в результате преждевременного снятия продольной торпедной балки. Торпеда резко задралась носовой частью вверх и ударилась зарядным отделением о выступающие части корпуса. В результате взрыва торпеды погибло четырнадцать подводников, а сама подводная лодка, несмотря на то, что находилась в порту, через шестьдесят пять минут затонула, так как из-за растерянности личного состава борьба за живучесть подводной лодки не велась. Через 9 суток к 16 часам 1 марта 1945 года ТС-2 была поднята с глубины шесть метров и осушена силами 36-го Аварийно-Спасательного Отряда ЧФ и отбуксирована в Севастополь для проведения восстановительного ремонта. Погибшие члены команды подводной лодки похоронены на городском кладбище в Поти.

По результатам «оргвыводов», начальник минноторпедного отдела ЧФ капитан 2 ранга А.П.Дубровин, флагманский минер ЧФ капитан 1 ранга С.В.Рогулин и командир дивизиона подводных лодок Герой Советского Союза Б.А.Алексеев понижены в воинских званиях на одну ступень, начальник отдела подводного плавания контр-адмирал П.И.Болтунов снят с должности, командиру Бригады подводного плавания контр-адмиралу С.Е.Чурсину и начальнику штаба капитану 2 ранга Н.Д.Новикову объявлены строгие выговоры. Командир ТС-2 капитан 3 ранга А.С.Алиновский «за систематическое пьянство, развал дисциплины и организации службы» предан суду военного трибунала.

4 августа 1947 года подводной лодке присвоили обозначение «Н-40», а 16 июня 1949 года-«С-40». 28 ноября 1950 года ввиду невозможности восстановления подводная лодка С-40 исключена из списков ВМФ СССР, 8 декабря 1950 года передана в Отдел Фондового Имущества для разборки.

##### Подводная лодка ТС-3 («Delfinul» («Дельфиниха»)

Заложена в 1929 году на судоверфи «Cantieri Navali dei Quamaro» в Фиуме (Италия) по заказу Румынии. Одновременно с постройкой подводной лодки итальянцам была заказана постройка плавбазы «Констанца». Подводная лодка спущена на воду 22 июня 1930 года, в 1931 году вступила в строй ВМС Италиии. В апреле 1936 года подводная лодка была выкуплена правительством Румынии и вошла в строй Королевского флота Румынии.

С началом войны против Советского Союза подводная лодка приняла участие в Боевых действиях против советского Черноморского флота. Несмотря на то, что «Delfinul» до прибытия немецких и итальянских подводных лодок была единственной подводной лодкой стран Оси на Черном море, советское командование было вынуждено отвлечь для выполнения задач противолодочной обороны значительные силы. Существует легенда, рассказывающая о том, что осенью 1941 года командир «Delfinul», обнаружив советский линкор «Парижская коммуна» в момент, когда последний шел без охранения и подставлял свой борт под торпедный залп, дал команду «Отбой!». Изумленному помощнику он пояснил: «Никто не поверит, что единственная румынская подводная лодка потопила единственный на Черном море русский линкор».

20 августа 1941 года «Delfinui» стала объектом атаки советской подводной лодки М-33, которая безрезультатно выпустила по румынской подводной лодке торпеду. 5 ноября 1941 года в 5 милях севернее Ялты «Delfinui» атаковала неизвестное одиночное советское судно. Атака не зафиксирована советской стороной. Возможно, объектом атаки стал советский моторный танкер «Кремль» (бывший «Союз водников»). Упоминаемые по этому поводу в ряде источников пароходы «Ураллес» и «Ленин», не могут считаться в качестве таковых, так как «Ураллес» погиб удара немецкой авиации у Евпатории 30 октября 1941 года, а «Ленин», погиб на советской мине у мыса Сарыч на исходе 27 июля 1941 года.

27 августа 1944 года подводная лодка «Delfinui» захвачена в качестве трофея советскими войсками в Сулине. 5 сентября 1944 года на подводной лодке поднят флаг ВМФ СССР, 14 сентября 1944 года подводная лодка вошла в состав советского Черноморского флота. В октябре не боеготовая подводная лодка отбуксирована в Балаклаву, 20 октября 1944 года подводная лодка получила обозначение «ТС-3» (ТС – трофейное судно). В составе ВМФ СССР Боевых походов не совершала.

12 октября 1945 года подводная лодка «Delfinui» возвращена Румынии, 6 ноября 1945 года исключена из списков ВМФ СССР. Под прежним наименованием «Delfinui» подводная лодка служила в составе ВМС Социалистической Республики Румыния до 1957 года, после чего была исключена из списков, разоружена и сдана на слом.

Тактико – Технические Данные подводных лодок ТС-1, ТС-2, ТС-3:

Водоизмещение: надводное/подводное -636/860 тонн. Главные размерения: длина – 68.0 метра, ширина – 6.45 метра, 4.1 метра. Скорость: надводная/подводная – 16.6/8.0 узлов. Дальность плавания: надводная/под водная – 8040/8.2 миль. Силовая установка: дизель-электрическая. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, – 4, два 533-мм кормовых торпедных аппарата, одно 88-мм орудие. Глубина погружения: 80 метров. Автономность: 45 суток. Команда: 45 подводников.

Ремонт дизеля на подводной лодке «Rechinul». На заднем плане S2 («Marsuinul»).

Подводная лодка S1 («Rechinul»).

Подводная лодка С-39 (бывшая «Rechinul).

Подводная лодка S2 («Marsuinul»).

Подводная лодка «Delfinul» в ДОКе. 1942 год.

Подводная лодка «Delfinul».

##### Подводная лодка ТМ-4 (СВ-1)

Итальянская подводная лодка СВ-1 («Costiero», тип «В») заложена 27 января 1941 года на судоверфи «Kaproni Taliedo» в Милане. После вступления в строй итальянского флота в составе 11-й флотилии подводных лодок принимала участие в противолодочной обороне Неаполя и Салерно.

В конце апреля – начале мая 1942 года переведена на Черное море, где включилась в борьбу против советского флота. 8 сентября 1943 года, после выхода Италии из войны, передана ВМС Румынии.

29 августа 1944 года стала трофеем Красной Армии в Констанце (Румыния) и 20 октября 1944 года зачислена в состав Черноморского флота. 16 февраля 1945 года ввиду непригодности к дальнейшему боевому использованию по техническому состоянию подводная лодка ТМ-4 исключена из состава ВМФ СССР и сдана на разборку.

##### Подводная лодка ТМ-5 (СВ-2)

Итальянская подводная лодка СВ-2 заложена 27 января 1941 года на судоверфи «Kaproni Taliedo» в Милане. После вступления в строй итальянского флота в составе 11-й флотилии подводных лодок принимала участие в противолодочной обороне Неаполя и Салерно. В конце апреля – начале мая 1942 года переведена на Черное море, где включилась в борьбу против советского флота.

8 сентября 1943 года передана итальянским командованием ВМС Румынии. 29 августа 1944 года стала трофеем Красной Армии в Констанце (Румыния), и 20 октября 1944 года зачислена в состав Черноморского флота. 16 февраля 1945 года, ввиду непригодности к дальнейшему боевому использованию по техническому состоянию, подводная лодка СВ-2 исключена из состава ВМФ СССР. Для детального изучения передана предприятиям Наркомсудпрома в Ленинграде, где и была сдана на разборку.

##### Подводная лодка ТМ-6 (СВ-3)

Итальянская сверхмалая подводная лодка СВ-3 заложена 10 мая 1941 года фирмой «Kaproni Taliedo» (Милан). С 25 апреля по 2 мая 1942 года сухопутным путем переведена из Ла-Специи в Констанцу. Совершила шесть боевых выходов в Средиземном море. В течение месяца подводная лодка была спущена на воду и приведена в боеспособное состояние. В ходе Великой Отечественной войны действовала в составе IV флотилии и базировалась на Ялту, а затем на Бургас. На зиму подводная лодка прибывала в Констанцу.

В 1942 году планировалась переброска итальянских сверхмалых подводных лодок с Черного моря на Каспий, но разгром германских войск под Сталинградом и их последующее отступление, сорвало эти планы. 2 января 1943 года все итальянские корабли были отозваны с Черного моря, но вернуться на родину они не смогли, так как Черноморские проливы были закрыты, а путь на Средиземное море через Балканы был перекрыт югославскими партизанами.

В 1942–1944 годах СВ-3 совершила шесть боевых походов. Данные о том, что 26 июня 1942 года в 10 милях южнее мыса Сарыч, СВ-3 потопила советскую подводную лодку С-32, не соответствуют действительности.

После подписания перемирия между Италией и союзниками СВ-3 вместе с другими итальянскими сверхмалыми подводными лодками была передана ВМС Румынии, где на Военно-морской базе Констанца подводная лодка 29 августа 1944 года была захвачена наступающими советскими войсками. 20 октября 1944 года СВ-3 была зачислена в состав советского Черноморского флота под обозначением ТМ-6 (трофейная малая).

16 февраля 1945 года ввиду непригодности к дальнейшему боевому использованию по техническому состоянию подводная лодка ТМ-6 исключена из состава ВМФ СССР и передана в Отдельный учебный дивизион подводных лодок для использования в учебных целях. В 1955 году подводная лодка ТМ-6 разобрана на металл.

##### Подводная лодка ТМ-7 (СВ-4)

Итальянская сверхмалая подводная лодка СВ-4 заложена 10 мая 1941 года на судоверфи «Каргопі Taliedo» в Милане. После вступления в строй итальянского флота в составе 11-й флотилии подводных лодок принимала участие в противолодочной обороне Неаполя и Салерно. В конце апреля – начале мая 1942 года переведена на Черное море, где включилась в борьбу против советского флота. 27 июня 1942 года подводная лодка безуспешно атаковала лидер «Ташкент». 26 августа 1943 года торпедой СВ-4 была потоплена советская подводная лодка Щ-203. 8 сентября 1943 года передана итальянским командованием ВМС Румынии.

29 августа 1944 года стала трофеем Красной Армии в Констанце (Румыния) и 20 октября 1944 года зачислена в состав Черноморского флота.

16 февраля 1945 года ввиду непригодности к дальнейшему боевому использованию по техническому состоянию подводная лодка СВ-4 исключена из состава ВМФ СССР. Передана в отдельный учебный дивизион подводных лодок для использования в учебных целях, где была сдана на разборку.

Тактико – Технические Данные подводных лодок СВ-1 – СВ-4:

Водоизмещение: надводное/подводное – 35.96/45 тонн. Главные размерения: 14,9 метров, ширина 3.0 метра, осадка 2,05 метра. Скорость: над водная/под водная – 7.5/6.6 узлов. Мощность дизеля: 80 л.с., мощность электромотора: 100 л.с. Дальность плавания: надводная/подводная – 1 400/50 миль. Вооружение: два 457-мм торпедных аппарата. Команда: 4 подводника.

Сверхмалая подводная лодка СВ-1.

Сверхмалая подводная лодка СВ-4.

Итальянские сверхмалые подводные лодки:

СВ-3 в Ялте.

СВ-1 – СВ-4 в Севастополе на Морзаводе.

Итальянская СМПЛ СВ-2 в надводном положении у Крымского побережья.1942 год.

Итальянские СМПЛ во время перевозки.

Итальянские сверхмалые подводные лодки тип СВ в Констанце.

Итальянские подводные лодки тип СВ в Констанце. 1942 год.

Итальянская подводная лодка CB-3. Ялта. 1942 год, лето.

##### Подводная лодка ТС-16 (U9)

Подводная лодка ПВ серии заложена 8 апреля 1935 года на судоверфи «Germaniawerft AG» в Киле. 30 июля 1935 года U9 спущена на воду и 21 августа 1935 года вступила в строй.

Подводная лодка участвовала во Второй мировой войне на Западе и на Востоке, совершила 19 Боевых походов, уничтожила сорок семь судов и французскую подводную лодку «Doris». Осенью 1941 года Kriegsmarine решило перебросить на Черное море шесть подводных лодок, в том числе и U9. Так как проход Черноморскими проливами был исключен, переброска осуществлялась по маршруту Киль – Гамбург – Дрезден (по Эльбе), после чего сухопутным путем до Инголынтадта и далее вниз по Дунаю до Сулины, а затем к месту базирования – в Констанцу. На перебазирование подводной лодки U9 было затрачено всего шесть недель.

U9 стала первой подводной лодкой, которая несла собственную символику, ею служил металлический Железный крест, установленный на боевой рубке еще в мирное время. Знак был призван напоминать о подводной лодке U9 времен Первой мировой войны. В настоящее время знак с ограждения рубки U9 находится в экспозиции музея Черноморского флота в Севастополе.

Подводная лодка U9 в составе 30-й флотилии подводных лодок принимала участие в Боевых действиях против советского Черноморского флота, совершив на 12 Боевых походов. 11 мая 1944 года U9 повредила сторожевой корабль «Шторм».

20 августа 1944 U9 была потоплена в ВМБ Констанца бомбами самолетов Пе-2 40-го авиационного полка пикирующих бомбардировщиков ВВС Черноморского флота.

В начале 1945 года подводная лодка была поднята Аварийно-Спасательной Службой Черноморского флота, отбуксирована в Николаев и поставлена на восстановительный ремонт 19 августа 1945 года. Зачислена в состав ВМФ СССР с присвоением обозначения ТС-16 (ТС – трофейное судно).

12 декабря 1946 года подводная лодка ТС-16 исключена из списков ВМФ СССР ввиду невозможности восстановления и сдана на разборку.

Тактико – Технические Данные подводной лодки ТС-16:

Водоизмещение: надводное/подводное – 279/328 тонн. Главные размерения: длина – 42,7 метра, ширина – 4,08 метра, высота – 8.6 метра, осадка – 3,9 метра. Силовая установка: два шести 4-х тактный дизеля «MWM» RS127S по 350 л.с., два электродвигателя «Siemens» по 180 л.с. Скорость: надводная/подводная – 13/7 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 3100/43 миль. Вооружение: одно артиллерийское орудие 2ст/65 С/30 (1000 снарядов), три 533-мм носовых торпедных аппарата (5 торпед или 18 мин ТМВ или 12 ТМА). Предельная глубина погружения: 150 метров. Команда: 25 подводников.

Подводная лодка U9. Спуск на воду.

Подводная лодка U9.

Германские подводные лодки U9 (ошвартована первым корпусом), U14 и U8 у пирса в Констанце. 1941 год.

Подводная лодка U9 осенью 1944 года и в начале 1945 года.

В память о подводной лодке U9 Первой Мировой войны, лодка носила на ограждении рубки эмблему в виде Железного Креста.

Эмблема в виде Железного креста, снятая с ограждения рубки U9 в музее Черноморского флота в Севастополе.

##### Подводная лодка U18

Подводная лодка ПВ серии заложена 10 июля 1935 года на судоверфи «Germaniawerft» в Киле. 6 декабря 1935 года подводная лодка была спущена на воду и 4 января 1936 года вошла в состав Kriegsmarine.

20 ноября 1936 года в ходе учебной атаки в Любекской бухте была таранена миноносцем Т-156 и затонула. В результате аварии погибло восемь подводников. Подводная лодка поднята в сентябре 1937 и вновь введена в строй.

В начале Второй Мировой войны находилась в составе 3-й флотилии подводных лодок. Принимала участие в Боевых действиях на Западе, в ходе шести Боевых походов подводной лодкой было потоплено шесть судов и два транспорта были повреждены. Осенью 1941 года шесть подводных лодок, в том числе и U18 были переброшены на Черное море. Так как проход Черноморскими проливами был исключен, переброска подводных лодок осуществлялась по маршруту Киль – Гамбург – Дрезден (по Эльбе), после чего сухопутным путем до Инголынтадта и далее вниз по Дунаю до Сулины, а затем к месту базирования – в Констанцу. Перебазирование подводной лодки началось летом 1942 года, а в конце мая 1943 года U18 вновь вступила в строй, причем на транспортировку подводной лодки было затрачено всего шесть недель.

Подводная лодка принимала участие в Боевых действиях против советского Черноморского флота, совершив восемь Боевых походов, 29 августа 1943 года потопила вспомогательный тральщик «Джалита». 18 ноября 1943 года торпедой повреждила танкер «Иосиф Сталин», который своим ходом вернулся в Туапсе, 30 августа 1943 года повредила сторожевой катер №-2 вооруженного только пулеметами.

20 августа 1944 года подводная лодка U18 была тяжело повреждена советской авиацией в порту Констанца и в виду невозможности ввода в строй затоплена командой на внешнем рейде. В конце 1944 года подводная лодка поднята Аварийно-Спасательной Службой Черноморского флота. 14 февраля 1945 года подводную лодку было решено не восстанавливать. Ее исключили из списков флота и поставили на прикол.

26 мая 1947 года подводная лодка U18 была потоплена в ходе учений артиллерийским огнем подводной лодки М-120 в районе Севастополя. 19 июня 1947 года вторично исключена из списков судов ВМФ СССР.

Тактико – Технические Данные подводной лодки U18:

Водоизмещение: надводное/подводное – 279/328 тонн. Главные размерения: длина – 42,7 метра, ширина – 4,08 метра, осадка – 8,6 метра. Скорость: надводная/под водная – 13/7,0 узлов. Силовая установка: два шестицилиндровых четырехтактных дизеля «MWM» RS127S по 350 л.с., два электродвигателя «Siemens» по 180 л.с. Вооружение: два артиллерийских орудия 2сш/65 С/30 (1000 снарядов), три 533-мм носовых торпедных аппарата (5 торпед или 18 мин ТМВ или 12 ТМА). Предельная глубина погружения: 150 метров. Команда: 25 подводников.

Подводная лодка U18 на Черном море. 1943 год, сентябрь.

Эмблема подводной лодки U18 на ограждении рубки

Подводная лодка U18.

Подводная лодка М-120 топит артиллерийским огнем в ходе учений U18 26 мая 1947 года.

##### Подводная лодка U24

Германская подводная лодка IIB серии заложена 21 апреля 1936 года на судоверфи «Germaniaverf» в Киле. Спущена на воду 24 сентября 1936 года и 10 октября 1936 года вступила в строй. В начале Второй Мировой войны находилась в составе 3-й флотилии подводных лодок. Принимала участие в Боевых действиях на Западе, в ходе которых подводной лодкой потоплено семь судов, один транспорт поврежден. Осенью 1941 года, когда стало ясно, что «блицкриг» в СССР не удался, немецкое командование решило перебросить на Черное море часть своих Военно-морских сил. Было решено в их число включить и шесть подводных лодок, сведенных в 30-ю флотилию. В число этих подводных лодок вошла U24. Так как проход Черноморскими проливами был исключен, переброска подводных лодок осуществлялась по маршруту Киль – Гамбург – Дрезден (по Эльбе), после чего сухопутным путем до Инголынтадта и далее вниз по Дунаю до Сулины, а затем к месту базирования – в Констанцу. Подводная лодка ступила в Боевые действия против советского Черноморского флота. Совершила двадцать Боевых походов, уничтожила тральщик Т-411 («Защитник»), танкер «Эмба», два мотобота (артиллерией), сторожевой катер СКА-0367

20 августа была тяжело повреждена авиацией Черноморского флота в гавани порта Констанца. Ввиду невозможности выхода в открытое море подводная лодка затоплена на внешнем рейде.

Весной 1945 года поднята Аварийно-Спасательной Службой Черноморского флота, законсервирована и сдана тылу флота на долговременное хранение. 7 июня 1945 года зачислена в состав Черноморского флота, но не восстанавливалась и 26 мая 1947 года потоплена в ходе учений торпедами подводной лодки М-120 в районе Севастополя. 19 июня 1947 окончательно исключена из списков.

Тактико – Технические Данные подводной лодки U24:

Водоизмещение: надводное/подводное – 279/328 тонн. Главные размерения: длина – 42,7 метра, ширина – 4,08 метра, осадка – 8,6 метра. Скорость: надводная/под водная – 13/7,0 узлов. Силовая установка: два шестицилиндровых четырехтактных дизеля «MWM» RS127S по 350 л.с., два электродвигателя «Siemens» по 180 л.с. Вооружение: два артиллерийских орудия 2сш/65 С/30 (1000 снарядов), три 533-мм носовых торпедных аппарата (5 торпед или 18 мин ТМВ или 12 ТМА). Предельная глубина погружения: 150 метров. Команда: 25 подводников.

Подводная лодка U24 в составе Kriegsmarine.

Подводные лодки U9 и U24 перевозятся на баржах, с целью переброски в Черное море. 1941 год, осень.

Эмблема подводной лодки U24 на ограждении рубки.

##### Подводная лодка U78

Средняя немецкая подводная лодка VIIC заложена 28 марта 1940 года на верфи «Бремен-Вулкан под строительным номером 6, спущена на воду 7 декабря 1940 года. Подводная лодка вошла в строй 15 февраля 1941 года. Из-за нехватки торпедных аппаратов, U-78 получила вместо пяти аппаратов лишь три: два носовых и один кормовой. Поэтому подводная лодка не совершала Боевых походов, в течение всей карьеры использовалась как учебная, до марта 1945 года на ней обучался личный состав 22-й флотилии в Готенхафене.

В конце войны подводную лодку переквалифицировали в Плавучую Зарядовую Станцию, но вооружение подводной лодке сохранили. Формально состоя в 4-й флотилии, ПЗС находилась в Пиллау. В ходе боев за город 18 апреля 1945 года подводная лодка была потоплена огнем 2-й батареи 523-го корпусного артиллерийского полка из состава 11-й Гвардейской армии войск 3-го Белорусского фронта прямо у причала Морского вокзала.

После окончания войны корпус подводной лодки был поднят, но сама подводная лодка U78 для советской стороны никакого интереса не представляла, и была сдана на разборку.

Тактико – Технические Данные подводной лодки U78:

Водоизмещение: надводное/подводное – 769/871 тонн. Главные размерения: длина – 67,1 метра, ширина – 6,2 метра, осадка – 4.74 метра. Скорость: надводная/подводная – 17,7/7,6 узлов. Силовая установка: два форсированных, шестицилиндровых, четырехтактных дизеля «Germaniaverf M6V 40/46» суммарной мощностью 2 800 – 3,200 л. с., два электродвигателя суммарной мощностью 750 л.с., два гребных вала. Вооружение: одно артиллерийское орудие C35 88 мм/L45 с 220 зарядами, два 533-мм носовых торпедных аппарата и один 533-мм кормовой торпедный аппарат, 12 торпед или 22 мины ТМА, ПВО. Предельная глубина погружения: 295 метров. Команда: 44–52 подводника.

Погрузка мины ТМВ на подводную лодку U78.

Эмблема U78 на ограждении рубки.

Подводная лодка U78 в составе Kriegsmarine.

### Иностранные подводные лодки в ВМФ СССР переданные по репарациям

Вопрос о разделе флотов Держав Оси странами-победительницами встал задолго до окончания войны. 3 сентября 1943 года стало известно о разрыве Италии с Державами Оси и подписании перемирия. Часть итальянского флота попала в руки союзников. На конференции министров иностранных дел СССР, Великобритании и США, проходящей в Москве накануне встречи Большой Тройки в Тегеране, Советский Союз заявил свои права на треть итальянского флота, находящегося в руках союзников. Советская делегация предложила выделить в ее распоряжение линкор, крейсер, восемь эсминцев и четыре подводные лодки.

В ходе встречи глав трех держав в Тегеране в конце ноября – начале декабря 1943 года советская сторона вновь подняла этот вопрос, добавив при этом, что если по каким-либо соображениям итальянские подводные лодки невозможно передать в собственность СССР сейчас, то Советский Союз согласен принять их во временное пользование с тем, чтобы после войны вернуть подводные лодки в распоряжение Объединенных Наций. 7 февраля 1944 года вопрос о передаче подводных лодок был окончательно решен. Союзники, не желая настраивать против себя итальянцев, решили временно передать в распоряжение СССР свои корабли.

Соединенные Штаты выделили для передачи Советскому Союзу легкий крейсер «Milwaukee» (1923 года постройки), получивший в советском флоте имя «Мурманск», англичане – линейный корабль «Royal Sovereign» (в ВМФ СССР – «Архангельск», 1916 года постройки) и 9 эсминцев, которые англичане сами приобрели у американцев в 1940 году. Кроме того, в счет раздела итальянского флота ВМФ СССР были переданы четыре английские подводные лодки.

30 мая 1944 года подводные лодки были приняты советскими командами, и на них был поднят советский Военно-морской флаг. Для передачи советскому флоту англичане выделили подводную лодку «Sunfish», а так же три подводные лодки тип «U» – «Unbroken», «Unison» и «Ursula». В ВМФ СССР новые подводные лодки получили обозначения В-1, В-2, В-3, В-4. 27–28 июля 1944 года подводные лодки начали переход из Англии в Советский Союз. Для трех подводных лодок переход в Полярный прошел без особых происшествий. Одна из подводных лодок к месту назначения так и не прибыла. Обстоятельства, время и место гибели подводной лодки В-1 под командованием Героя Советского Союза И.И.Фисановича до сих пор точно неизвестны.

Переданные советскому флоту английские подводные лодки тип «U» достаточно хорошо зарекомендовали себя в ходе военных действий. Их проектирование осуществлялось англичанами в 1935–1938 годах. Первоначально подводные лодки данного типа проектировались как учебные корабли, поэтому специфика их предназначения повлекла за собой некоторые особенности, в частности первоначально на них не предусматривалась установка какого-либо вооружения, и только в процессе разработки проекта было решено установить на подводные лодки шесть 533-мм торпедных аппаратов. Уже после закладки первых подводных лодок было принято решение об установке на подводных лодках данного типа палубного 76-мм орудия. В процессе ходовых и мореходных испытаний выяснилось, что проект оказался довольно удачным. В условиях военного времени надежность подводных лодок тип «и» при довольно несложной конструкции, быстроты постройки и невысокой стоимости великолепно подходили для крупносерийного строительства. По чрезвычайным кораблестроительным программам военного времени Адмиралтейством было заказано шестьдесят восемь подводных лодок тип «U», однако в строй вступили только тридцать четыре подводные лодки, из которых в ходе войны было потеряно 18 единиц. Заказы на остальные подводные лодки были отменены. Подводные лодки строились фирмой «Vickers-Armstrong» на судоверфях «Ваггоу in Femes» и «Таіпе» двумя сериями. Вторая группа несущественно отличалась от первой. Из переданных Советскому Союзу подводных лодок «Ursula» относилась к первой серии, состоящей из 15 единиц, a «Unbroken» и «Unison» – ко второй.

В начале августа 1944 года подводные лодки прибыли в Полярный и были включены в состав Северного флота. К тому времени активные военные действия на Севере практически подошли к концу. Тем не менее, бывшие английские подводные лодки в составе советского флота успели сделать шесть Боевых походов общей продолжительностью 40 суток. Результатом их боевой деятельности стало уничтожение двух кораблей противника, и, возможно, еще одного транспортного судна и одного корабля.

После окончания войны вопрос о разделе итальянского флота длительное время не был решен. Только в 1949 году Советский Союз вернул Великобритании и США полученные ранее корабли, взамен приняв линкор «Giulio Cesare» (в советском флоте «Новороссийск»), крейсер «Emanuele Filiberto Duca D'Aosta» («Керчь») и 5 эсминцев. В этот список вошли и две подводные лодки, ранее принадлежавшие Италии – «Магеа» (тип «Flutto» I серии) и «Nichelio» (тип «Ассіаіо»), 6 февраля 1949 года подводные лодки, к тому времени имевшие обозначения Z-13 и Z-14, были приняты советскими экипажами в албанском порту Виена. После прихода в Севастополь подводные лодки были включены в состав советского Черноморского флота под обозначениями С-41 и С-42 и активно использовались до 1956 года.

Вопрос о разделе флота побежденной Германии решался в июне 1945 года на Потсдамской конференции союзников.

Разделу подлежали более пятисот боевых кораблей. В их число входили три десятка подводных лодок последних серий. Кроме того, в списках по разделу находились 1 339 вспомогательных судов различного назначения. Корабли, которые попали в руки союзников недостроенными или в поврежденном виде разделу не подлежали, и согласно договоренностям, должны быть затоплены.

Советской стороне пришлось затопить недостроенный авианосец «Graf Zeppelin», тяжелый крейсер «Seydlitz» и поврежденный «карманный» линкор «Lutzow». В этот список так же попали два десятка подводных лодок XXI серии захваченных советскими войсками в Данциге. Процедура раздела проходила путем жеребьевки. В цилиндр поместили свернутые бумажки с названиями кораблей, а представители союзных держав по очереди доставали эти бумажки. Интересы СССР представлял адмирал Г.И.Левченко. Из крупных боевых кораблей в счет репараций от Германии Советскому Союзу достался легкий крейсер «Numberg» (в советском флоте «Адмирал Макаров»), одинадцать эсминцев и миноносцев, десять подводных лодок.

В течение октября – ноября 1945 года подводные лодки прибыли в Лиепаю. В состав ВМФ СССР вошли четыре подводные лодки тип VII: U1057, U1058, U1064 и U1305 (в советском флоте Н-22 – Н-25, затем С-81 – С-84) и одна IX серии U1231 (в советском флоте Н-26, затем Б-26), которые после подъема и изучения U250 особого интереса для советских военно-морских специалистов не представляли. Вошедшие в состав советского флота пять новейших подводных лодок XXI и XXIII серий U3515, U2529, U3035, U3041 и U2353 (в советском флоте Н-27 – Н-31), подверглись тщательному изучению как военных моряков, так и кораблестроителей.

Весной 1943 года, когда стало ясно, что Германия проиграла битву за Атлантику, одним из специалистов конструкторского бюро Г.Вальтера и офицером конструкторского управления Kriegsmarine было предложено создать на базе скоростной парогазотурбинной подводной лодки XVIII серии принципиально новую подводную лодку, особенностью которой являлось бы применение мощных электродвигателей и аккумуляторных батарей с втрое увеличенным количеством групп элементов. Так как работа над парогазотурбинными установками затянулась и нуждалась в длительной отработке, командование Kricgsmarine, прекрасно понимая, что для перелома положения в Атлантике нужен принципиально новая подводная лодка, приняло этот вариант. Особенностью новой подводной лодки стала энергетическая установка.

Кроме того, в проект были заложено все лучшее, что наработали немецкие конструкторы за последнее время. Несмотря на прекращение работ по подводным лодкам XVIII серии, Г.Вальтер благожелательно отнесся к проекту коллег, предложив к нему несколько своих разработок. Электроэнергетическая установка подводной лодки должна была, по расчетам проектантов, обеспечивать ей подводную скорость до 18 узлов. Это позволяло ей бороться с конвоями, не всплывая на поверхность ни для сближения с целью, ни для атаки. Применение самонаводящихся торпед увеличивало шансы на успех, а наличие гидролокатора позволяло подводной лодке атаковать по данным гидроакустики, не всплывая под перископ для визуального контакта с противником. Использование передовых технологий того времени позволяло увеличить глубину погружения до двухсот метров. Выступающие части подводной лодки сводились к минимуму, им придавалась обтекаемая форма. В итоге значительно улучшились гидродинамические характеристики подводной лодки. Шнорхель позволял подводной лодке резко сократить свою радиолокационную заметность при зарядке батарей или при ходе в подводном положении под дизелями. 19 июля 1943 года материалы проекта «электролодки», получившего шифр «XXI серия», был одобрен гросс-адмиралом К.Деницем. Принятая в июле 1943 года программа кораблестроения Германии, рассчитанная на период до 1945 года, предусматривала с середины 1944 года ежемесячное строительство сорока подводных лодок. При этом на шести верфях предполагалась постройка стадвух «электролодок» XXI серии при сдаче первых подводных лодок к ноябрю 1944 года.

К тому времени ресурсы Германии были уже весьма ограничены, и промышленность работала с колоссальным напряжением. Главой кораблестроительного комитета назначили генерального директора завода по производству пожарных автомобилей «Magirus Werke». Он предложил использовать знакомые ему методы производства в автомобилестроении, чтобы верфь являлась сборочным производством из готовых секций, которые поставляются предприятиями-смежниками расположенными внутри страны. Каждое такое предприятие было ответственно за сборку и своевременную поставку только одного рода блоков. Таким образом, весь технологический цикл делился на три стадии: изготовление «голых» секций; монтаж в них оборудования и испытание отдельно установленных механизмов; сборка подводной лодки из готовых блоков. Для выпуска конструкторской документации и координации работ предприятий, участвующих в проекте, в сентябре 1943 года было создано конструкторское бюро «Ingenieurburo Gluckauf» во главе с Х.Эльфкеном.

К началу декабря 1943 года бюро, в котором по 12 часов в день при трех выходных в месяц работало 1 200 человек, завершило разработку проектных материалов, выпустив 18 400 рабочих чертежей. Разработанный график отводил на постройку одной подводной лодки 176 дней.

19 апреля 1944 года в Данциге спустили на воду первую «электролодку» U3501. В июле она была передана флоту. В Гамбурге первая «электролодка» была сдана на месяц раньше -15 июня. Благодаря бомбардировкам союзников намеченный график строительства новых подводных лодок выдержать не удалось. Пытаясь оградить сборку подводных лодок от бомбежек, в Бремене сборочная база была переведена в железобетонные укрытия-убежища, но в марте 1945 года союзники двумя десятитонными бомбами остановили и это производство. Все же, несмотря на тяжесть обстановки, Германия сумела построить 119 подводных лодок XXI серии. После подписания акта о капитуляции Германии Дениц отдал приказ немецким подводникам не топить свои корабли, однако, посчитав, что он действует под давлением союзников, часть командиров подводных лодок, предпочла не подчиниться своему Главнокомандующему. Около девяноста подводных лодок XXI серии были затоплены своими экипажами, часть подводных лодок погибла несколькими днями раньше от действий союзной авиации при попытке прорваться через Датские проливы в Норвегию. Перед странами антигитлеровской коалиции капитулировали лишь 17 «электролодок» XXI серии.

Как и на Западе, так и в СССР, прекрасно понимали, какие подводные лодки попали к ним в руки. Поделив «электролодки» между собой, теперь уже бывшие союзники приступили к их тщательному изучению. В результате чего в США приступили к программе GUPPY (Greater Underwater Propulsion Power), в рамках которой все подводные лодки постройки военных и довоенных лет, которые остались в строю, были существенно модернизированы до германских стандартов. Появившиеся в годы «холодной войны» подводные лодки тип «Tang» и «Darter» были непосредственным развитием лодок XXI серии. Только создание атомного подводного флота и запрет в 1959 году строительства дизель-электрических подводных лодок в США пресекло эту ветвь развития.

Великобритания так же серьезно отнеслась к германскому опыту. Подводные лодки тип «Porpoise» и «ОЬегоп» яркое тому подтверждение. После изучения германских подводных лодок часть подводных лодок Великобритания передала Франции, где бывшая немецкая подводная лодка под именем «Roland Morillot» (бывшая U2518) служила до 1968 года. Приступая к возрождению подводного флота ФРГ, немцы в 1957 в районе Фленсбурга подняли U2540. После ремонта и переоборудования подводная лодка вошла в состав флота Западной Германии под именем «Wal». В 1984 году она была установлена в качестве памятника в Музее немецкого мореплавания в Бремерхафене под названием «Wilhelm Bauer».

В советском флоте прямыми наследниками немецких «электролодок» могут считать себя разработанные ЦКБ-18 подводные лодки проектов 611 (построено 26 единиц) и 613 (построено 215 единиц) – первые советские лодки послевоенного поколения. В проектах было воплощено все лучшее, что советские конструкторы и строители переняли у германских коллег. Позже Советский Союз передал часть подводных лодок 613 проекта Албании, Болгарии, Египту, Индонезии, Польше, Сирии и Китаю. В 1954 году решением советского правительства Китайской Народной Республике были переданы рабочие чертежи и техническая документация подводных лодок 613 проекта. По договору первые три подводные лодки полностью изготовляли советские верфи, а затем секциями они перевозились в Китай, где вновь собирались и испытывались. Вся техническая документация силами советских специалистов была переведена на китайский язык.

Они же провели обучение китайского персонала. В деле строительства подводных лодок Советский Союз оказал КНР поддержку не только специалистами. Для подводных лодок из СССР в Китай поставлялись механизмы, оборудование, приборы и вооружение. Первые подводные лодки были построены на шанхайском судостроительном заводе «Дзянань», затем к постройке подключили Учанский завод в Ханькоу.

19 июля 1943 года при обсуждении подводных лодок XXI серии К.Деницу была представлена идея создания малой «электоролодки» прибрежного действия – проект XXIII.

Энергетическая установка подводных лодок этой серии строилась на тех же принципах, что и на океанских подводных лодках XXI серии. Недостатком проекта являлось то, что малое водоизмещение не позволяло лодкам XXIII серии разместить ту массу технологических новинок, что были на океанских подводных лодках. Учитывая размеры подводных лодок, на них разместили всего две торпеды, что было явно недостаточно. Произведя атаку, подводная лодка была вынуждена возвращаться в базу для пополнения боезапаса. Кроме того, уже в ходе строительства подводных лодок выявился серьезный просчет в проектировании – фактическая нагрузка подводной лодки превышала расчетную, но поточный метод проектирования и постройки подводных лодок без особых проблем решил эту задачу. 17 апреля 1945 года головная подводная лодка XXIII серии была спущена на воду – ею стала U2321. Достройка подводной лодки на плаву затянулась. Только 12 июня 1944 года она вступила в строй. Постоянные воздушные налеты союзников заставили немцев в сентябре 1944 года перевести сборку этих подводных лодок в железобетонные бункеры-укрытия в районе Киля. В отличие от подводных лодок XXI серии, испытания подводных лодок прошли без особых накладок, если не считать катастрофу с U2331, которая затонула 10 октября 1944 года у Хелы из-за способности подводной лодки к чрезвычайно быстрому погружению (всего за 14 секунд). До конца войны Германия смогла построить шестьдесят три подводные лодки XXIII серии, причем последняя U4714 была спущена на воду 26 апреля 1945 года, когда бои шли уже в Берлине.

Простота подводных лодок XXIII серии позволила командам достаточно быстро их освоить. С февраля 1945 года подводные лодки XXIII серии совершили десять Боевых походов к берегам Британии, потопив четыре судна. Сами подводники потерь не имели.

К подводным лодкам XXIII серии принадлежит последняя победа германского флота во Второй Мировой войне. 7 мая 1945 года у входа в залив Fert of Fort U2336 одним залпом потопила два судна – норвежское «Sneland I» и британское «Avondale Park». После капитуляции Германии 25 прибрежных «электролодок» попали в руки союзников. При разделе германского флота U-2353 стала долей СССР, где получила обозначение Н-31.

##### Подводная лодка В-1 («Sunfish»)

Британская подводная лодка тип «S» III серии. Подводная лодка заложена 22 июля 1935 года на верфи «Chatheim Dock Yard», в Чатеме, Великобритания. 30 сентября 1936 года подводная лодка спущена на воду, 13 марта 1937 года вступила в строй и 2 июля вошла в состав ВМС Великобритании под наименованием «Sunfish». К началу сентября 1939 года подводная лодка находилась в Чатеме, где проводился ее ремонт. Под английским флагом подводная лодка приняла участие во Второй мировой войне. С октября 1939 по апрель 1941 года подводная лодка совершила двадцать Боевых походов в Северном море, у берегов Норвегии и в Бискайском заливе, потопив четыре немецких и один финский транспорт, одно судно было повредила.

19 апреля 1941 года «Sunfish» выведена из строя в результате столкновения с минным заградителем «Minster». В дальнейшем после ремонта подводная лодка использовалась в качестве учебного корабля.

Согласно договоренностям в Тегеране в конце 1943 года, «Sunfish» была предназначена к передаче Советскому Союзу в счет раздела итальянского флота. 10 апреля 1944 года подводная лодка зачислена в состав ВМФ СССР под обозначением «В-1». 30 мая 1944 года в Росайте состоялась торжественная церемония передачи подводной лодки советской команде, которая прибыла в Великобританию в составе конвоя RA-59, и была сформирована из моряков подводной лодки Л-20. Подводная лодка вошла в состав 7-го отдельного дивизиона подводных лодок Северного флота. Командиром В-1 был назначен Герой Советского Союза капитан 2 ранга И.И.Фисанович.

10 июня В-1 перешла в Данди, где под руководством британских специалистов отрабатывала задачи Боевой подготовки. 15 июня на подводной лодке установили новую аккумуляторную батарею. 25 июля подводная лодка прибыла в Лервик, откуда вечером того же дня вышла в Полярное, но туда не прибыла.

По основной версии гибели В-1 считается, что подводная лодка отклонилась от рекомендованного курса и погибла от ошибочной атаки самолета «Libereitor» 18-й авиагруппы берегового командования ВВС Великобритании утром 27 июля 1944 года в 300 милях севернее Шетландских островов. Самолет произвел атаку на подводную лодку в 80 милях от границы выделенного ей коридора для перехода. Вместо того, чтобы передать опознавательные знаки, подводная лодка начала срочное погружение.

Возможны так же версии подрыва подводной лодки на плавающей мине или гибель в результате аварии.

1 сентября 1944 года подводная лодка В-1 исключена из списков ВМФ СССР.

##### Подводная лодка В-2 («Unbroken», Р92)

Британская подводная лодка тип «и» заложена 30 декабря 1940 года на верфи «Vickers Armstrong Ld» Барроу, Великобритания. Спущена на воду 14 ноября 1941 года. 29 января 1942 года вошла в состав ВМС Великобритании под наименованием «Unbroken» (Р92). Под английским флагом приняла участие во Второй мировой войне. Передана СССР в счет раздела итальянского флота и 10 апреля 1944 года зачислена в списки ВМФ СССР под обозначением «В-2». 30 мая 1944 года подводная лодка была принята советской командой, и на ней поднят флаг ВМФ СССР. 26 июля 1944 года подводная лодка вышла в Полярное, в который прибыла 3 августа 1944 года.

1 октября 1944 года В-2 вышла в свой первый Боевой поход под советским флагом. 11 октября 1944 года вышла в безрезультатную торпедную атаку. 12 октября подводная лодка потопила корабль противолодочной обороны Uj2015. 14 октября 1944 года В-2 вернулась на базу.

Несмотря на то, что в конце октября 1944 года конечной точкой немецких коммуникаций на Севере стал Тромсё, который находился в зоне оперативной ответственности союзников, В-2 ещё два раза выходила в Боевые походы. 10 февраля 1949 года подводная лодка была возвращена Великобритании.

28 мая 1949 года подводная лодка В-2 исключена из состава ВМФ СССР.

##### Подводная лодка В-3 («Unison», Р43)

Британская подводная лодка тип «и» заложена 30 декабря 1940 года на верфи «Vickers, Armstrong Ld» Барроу

(Великобритания). Спущена на воду 5 ноября 1941 года. 19 февраля 1942 года вошла в состав ВМС Великобритании под названием «Unison» (Р43). Под английским флагом участвовала во Второй мировой войне. Передана СССР в счет раздела итальянского флота и 10 апреля 1944 года зачислена в состав ВМФ СССР под обозначением «В-3». 30 мая в Росайте советская команда приняла подводную лодку и на ней был поднят Советский Военно-Морской флаг. 28 июля 1944 года В-3 начала переход из Росайта в Полярный, куда прибыла 6 августа 1944 года.

Под советским флагом подводная лодка совершила два Боевых похода, в которых противника встретить не удалось.

28 мая 1949 года подводная лодка В-3 исключена из списков ВМФ СССР.

##### Подводная лодка В-4 («Ursula», Р59)

Весной 1950 году подводную лодку вернули Великобритании.19 мая 1950 года подводная лодка В-3 была сдана англичанами на слом.

Британская подводная лодка тип «и» заложена 19 февраля 1937 года на верфи «Vikers,Armstrong Ld» Барроу (Великобритания). Спущена на воду 16 февраля 1938 года. 22 декабря 1938 года вошла в состав ВМС Великобритании под названием «Ursula» (Р59). Принимала участие во Второй мировой войне на стороне Англии. Передана СССР в счет раздела итальянского флота. 10 апреля 1944 года зачислена в списки ВМФ СССР под обозначением «В-4», 30 мая в Росайте принята советской командой. 27 июля 1944 года подводная лодка начала переход из Лервика в Полярное, в который прибыла 4 августа 1944 года.

В первый Боевой поход под советским флагом В-4 вышла 15 октября 1944 года и 18 октября в районе Порсангер-фьорда безрезультатно атаковала танкер противника. 20 октября в этом же районе потопила охотник Ujl219. 22 октября 1944 года В-4 вернулась в Полярное и больше в Боевые походы подводную лодку не выходила.

28 мая 1949 года подводную лодку исключили из состава ВМФ СССР.

Весной 1950 года В-4 вернули Великобритании.

В мае 1950 года подводная лодка В-4 сдана английским командованием на слом.

Тактико – Технические Данные подводных лодок В-1, В-2, В-3, В-4:

Водоизмещение надводное/подводное – 765/960 тонн. Главные размерения: длина – 65.5 метра, ширина – 7.2 метра, осадка – 3.65 метра. Скорость: надводная/подводная – 14/9 узлов. Дальность плавания: надводная/подводная – 4000/120 миль. Силовая установка: два дизеля по 950 л.с., два электромотора по 650 л.с. Вооружение: шесть 533-мм носовых торпедных аппаратов, один 533-мм кормовой торпедный аппарат, одно 76-мм орудие, один 20-мм автомат. Глубина погружения: до 90 метров. Команда: 48 подводников.

Подводная лодка «Sunflsh». 1938 год.

Церемония передачи СССР подводных лодок «Sunflsh» (N81) и «Ursula» (N59). Розайт. 30 мая 1944 года.

Советская подводная лодка В-1 на церемонии передачи Северному флоту.

Подводная лодка В-1.1944 год.

Церемония передачи английских подводных лодок СССР В-2 («Unbroken») и В-3 («Unison»). Росайт. 30 мая 1944 года.

Подводная лодка Р43 («Unison») на Мальте.

Британские подводные лодки у плавбазы. Первая справа – Р43 («Unison»).

Подводная лодка Р43 («Unison») под флагом Святого Георга.

Подводная лодка В-3 под флагом ВМФ СССР.

Подводная лодка Р59 («Ursula»).

Подводная лодка В-4.

##### Подводная лодка С-41 («Маrеа»)

Итальянская подводная лодка класса «Tritone» была заложена 1 декабря 1941 года в Италии (Cantieri Riuniti dell'Adriatico, Monfalcone) для итальянских Военно-Морских Сил. Спущена на воду 10 декабря 1942 года, под наименованием «Магеа», вступила в строй 7 мая 1943 года.

Подводные лодки класса «Tritone» строились двумя сериями. Всего было построено 12 подводных лодок данного типа. К сентябрю 1943 года из первой серии подводных лодок были построены только восемь, две из которых могли нести по четыре человеко – торпеды. Несколько подводных лодок этого типа погибло во время Второй Мировой войны. Подводная лодка «Магеа» оставалась единственной подводной лодкой этого типа, которая не пострадала во время войны.

В результате жеребьевки, проведенной представителями военно-морского командования Великобритании, США, Франции и Советского Союза после Второй мировой войны, СССР получал по репарациям от Италии сорок пять кораблей и вспомогательных судов, в том числе линейный корабль, легкий крейсер, по три эскадренных миноносца, две подводные лодки, десять торпедных катеров, три сторожевых катера, столько же десантных судов, военный транспорт, танкер, четыре водолея, двенадцать буксиров и учебное парусное судно. В число получаемых от Италии подводных лодок вошла и подводная лодка «Магеа».

6 февраля 1949 года под обозначением «Z-ІЗ» принята в Виене (Албания) советской командой. 19 февраля подводные лодки «Магеа» и «Nichelio» в сопровождении танкера «Феолент» вышли из Валоны и 26 февраля прибыли в Севастополь. По прибытии в Советский Союз 24 февраля 1949 года «Магеа» сначала стала именоваться И-41, а с 16 июня 1949 года – С-41.

После утверждения приемо-сдаточных актов все бывшие итальянские корабли и подводные лодки распределились по соединениям и частям Черноморского флота. Ввиду того, что ни один из кораблей не прошел ни капитального, ни текущего ремонта и практически не был полностью укомплектован запасными частями, инструментами и приборами, то боеспособность принятых итальянских кораблей у руководства советского Военно-Морского Флота вызывала обоснованные сомнения. Подводная лодка С-41 была зачислена в Бригаду подводных лодок, но использовалась только в учебных целях.

В феврале 1956 года подводную лодку С-41 исключили из состава флота. Положенная на грунт в Севастопольской бухте, она несколько месяцев использовалась для тренировок водолазов по подъему и работе с затонувшей подводной лодкой, после чего С-41 отбуксировали в Новороссийск и разделали на металл.

Тактико – Технические Данные подводной лодки С-41:

Водоизмещение: надводное/подводное – 905/1070 тонн. Главные размерения: длина – 63,15 метра, ширина – 6,98 метра, осадка – 4,87 метра. Скорость хода: (надводная/подводная): 16/8 узлов. Глубина погружения: до 50 метров. Дальность плавания: надводная/подводная -5400/80 миль. Силовая установка: два дизеля по 2400 л.с., два электромотора по 800 л.с. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, два 533-мм кормовых торпедных аппарата, одно 100-мм орудие, четыре 13,2-мм пулемета. Команда: 49 подводников.

Подводная лодка Z-13.1947 год.

Подводная лодка И-41.1949 год.

##### Подводная лодка С-42 (И-42, «Nichelio»)

Итальянская подводная лодка класса «Platino» была заложена 1 июля 1941 года в Италии (Odero-Temi-Orlandi Muggiana) для итальянских ВМС. Спущена на воду 12 апреля 1942 года, под наименованием «Nichelio» вступила в строй 30 июля 1942 года. В 1941-42 годах в Италии построили тринадцать подводных лодок этого класса.

Девять из этих подводных лодок погибло во время Второй мировой войны. Подводная лодка «Nichelio» 8 сентября 1943 года сдалась союзникам в Салерно.

В результате жеребьевки, проведенной представителями военно-морского командования Великобритании, США, Франции и Советского Союза после Второй мировой войны, СССР получил по репарациям от Италии сорок пять кораблей и вспомогательных судов, в том числе и подводную лодку «Nichelio».

6 февраля 1949 года был подписан акт о передаче подводных лодок. 19 февраля две причитавшиеся Советскому Союзу подводные лодки «Магеа» и «Nichelio» в сопровождении танкера «Феолент» вышли из Валоны, и 26 февраля прибыли в Севастополь.

По прибытии в Советский Союз подводная лодка «Nichelio» сначала стала именоваться И-42, с 16 июня 1949 года – С-42. После утверждения приемо-сдаточных актов все бывшие итальянские корабли (в том числе и подводная лодка С-42) распределились по соединениям и частям Черноморского флота. Ввиду того, что ни один из кораблей и подводных лодок не прошел не то что капитального, но и текущего ремонта и практически не был полностью укомплектован запасными частями, инструментами и приборами, то боеспособность принятых итальянских кораблей у руководства советского Военно-Морского Флота вызывала обоснованные сомнения. Подводная лодка С-42 была зачислена в Бригаду подводных лодок, но использовалась только в учебных целях. В марте 1955 года подводная лодка С-42 была исключена из состава ВМФ СССР и разделана на металл.

Тактико – Технические Данные подводной лодки С-42:

Водоизмещение: надводное/подводное: 710/870 тонн. Главные размерения: длина – 60,18 метра, ширина – 6,45 метра, 4,75 метра. Скорость хода: надводная/подводная: 14/7,7 узлов. Глубина погружения: до 50 метров. Дальность плавания: надводная/подводная – 5000/80 миль. Силовая установка: два дизеля по 1400 л.с., два электромотора по 830 л.с. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, два 533-мм кормовых торпедных аппарата, одно 100-мм орудие, два 13,2-мм пулемета. Команда: 44 подводника.

Подводная лодка «Nichelio». 1942 год.

Подводная лодка С-42. 1950 год.

##### Подводная лодка Н-22 (U1057)

Германская подводная лодка VIIC серии заложена 21 июня 1943 года на судоверфи «Germaniawerft» в Киле. Под наименованием U1057 спущена на воду 20 апреля 1944 года, 20 мая 1944 года вступила в строй. В Боевых действиях не участвовала. 10 мая 1945 года повреждена у Бергена (Норвегия). 30 мая 1945 года переведена в Лох-Райн (Шотландия). 5 ноября 1945 года после раздела союзниками Германского флота подводная лодка зачислена в списки ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота. В начале 1946 года была принята советской командой. 15 февраля 1946 года вошла в состав Балтийского флота под обозначением «Н-22», с 9 июня 1949 – С-81.

30 декабря 1955 года подводная лодка С-81 выведена из Боевого состава, разоружена, переквалифицирована в опытовую подводную лодку и переведена в состав Северного Флота. Переведена по Беломоро – Балтийскому каналу в Белое море, и 24 сентября 1957 года потоплена в губе Черная (Новая Земля) при испытаниях ядерного оружия.

16 октября 1957 года подводная лодка С-81 исключена из состава ВМФ СССР.

##### Подводная лодка Н-23 (U1058)

Германская подводная лодка VIIC серии заложена 2 августа 1943 года на стапеле «Germaniawerft» в Киле, спущена на воду 11 мая 1944 года под наименованием U1058, вступила в строй 10 июня 1944 года. Совершила два безрезультатных Боевых похода. 10 мая 1945 года подводная лодка капитулировала в Лох Эриболе, Северная Ирландия.

5 ноября 1945 года после раздела флота Германии подводная лодка зачислена в состав ВМФ СССР с предназначением в Краснознаменный Балтийский флот под обозначением «Н-23». В начале 1946 года подводная лодка принята советской командой. 9 июня 1949 года подводная лодка получила обозначение «С-92».

29 декабря 1955 года подводная лодка выведена из Боевого состава, разоружена и переформирована в плавучую зарядовую станцию ПЗС-32. 25 марта 1958 года подводная лодка С-92 исключена из состава ВМФ СССР и сдана на слом.

##### Подводная лодка Н-24 (U1064)

Германская подводная лодка VIIC/41 серии заложена 23 сентября 1943 года судоверфи «Germaniawerft» в Киле. Спущена на воду 22 июня 1944 года, под наименованием U1064 вступила в строй 29 июля 1944 года. С 8 февраля по 10 апреля 1945 года совершила один Боевой поход в Северную Атлантику, в ходе которого 21 февраля 1945 года потопила исландское судно «Dettifos».

В мае 1945 года капитулировала перед союзниками в Тронхейме, и после раздела германского флота подводная лодка зачислена в списки ВМФ СССР. В январе 1946 года принята советской командой и 15 февраля 1946 года зачислена в состав Балтийского флота под обозначением «Н-24», с 9 июня 1949 года – С-83.

29 декабря 1955 года подводная лодка выведена из Боевого состава, разоружена и переформирована в плавучую зарядовую станцию ПЗС-ЗЗ, с 1 июня 1957 года в учебно-тренировочную станцию УТС-49. 12 марта 1974 года подводная лодка Н-24 расформирована, исключена из состава ВМФ СССР и сдана на слом.

##### Подводная лодка Н-25 (U1305)

Германская подводная лодка VIIC/41 серии заложена 30 июля 1943 года на судоверфи «Flensburger Schiffsbau»,

Фленсбург. 11 июля 1944 года подводная лодка спущена на воду и 13 сентября 1944 года под наименованием U1305 вступила в строй. U-1305 с 4 апреля по 10 мая 1945 года совершила один Боевой поход, в ходе которого 24 апреля потопила британское судно «Monmouth Coast». 10 мая подводная лодка капитулировала в Лох – Эриболе, Шотландия.

5 ноября 1945 года после раздела флота Германии между союзниками подводная лодка зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. В феврале 1946 года подводная лодка принята советской командой и под обозначением «Н-25» вошла в состав Балтийского флота. 9 июля 1949 года подводная лодка получила обозначение «С-84».

30 декабря 1955 года подводная лодка выведена из боевого состава, разоружена, переформирована в опытовую подводную лодку и переведена в состав Северного флота. В октябре 1957 года подводная лодка С-84 потоплена при обеспечении испытаний новых видов оружия в районе островов Новая Земля и 1 марта 1958 года исключена из списков судов ВМФ СССР.

Тактико – Технические Данные подводных лодок Н-22 – Н-25:

Водоизмещение: надводное/подводное – 769/871 тонн. Главные размерения: длина – 67,1 метра, ширина – 6,2 метра, осадка – 4,74 метра. Скорость: надводная/подводная – 17,7/7,6 узлов. Силовая установка: два форсированных, шестицилиндровых, четырехтактных дизеля «Germaniaverf M6V 40/46», два электродвигателя суммарной мощностью 750 л.с., два гребных вала. Вооружение: одно орудие C35 88 мм/L45 с 220 зарядами, четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, один 533-мм кормовой торпедный аппарат, 14 торпед или 26 мин ТМА, ПВО. Предельная глубина погружения: 295 метров. Команда: 44–52 подводника.

##### Подводная лодка Н-26 (U1231)

Германская подводная лодка IXC/40 серии заложена 31 марта 1943 года на судоверфи «Deutsche Werft» в Гамбурге. 18 ноября 1943 года подводная лодка спущена на воду, 9 февраля 1944 года вступила в строй под наименованием U1231. В годы Второй мировой войны совершила два безрезультатных Боевых похода к побережью США. После капитуляции Германии сдалась союзникам в заливе Фойл (Северная Ирландия) 14 мая 1945 года.

5 ноября 1945 года после раздела германского флота между союзниками подводная лодка зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. В феврале 1946 года принята советской командой и под обозначением «Н-26» включена в состав Балтийского флота. 9 июня 1949 года получила обозначение «Б-26».

17 августа 1953 года подводная лодка выведена из Боевого состава и переформирована в кабинет боевой подготовки КБП-33, а с 27 декабря 1956 года в учебно-тренировочную станцию УТС-23.

13 января 1967 года подводная лодка Н-26 исключена из списков судов ВМФ СССР и сдана на слом.

Тактико – Технические Данные подводной лодки Н-26:

Водоизмещение: надводное/подводное – 1616/1804 тонн. Главные размерения: длина -87.58 метров, ширина – 7.5 метров, осадка – 5.35 метра. Скорость: надводная/подводная -19.2/6.9 узлов. Силовая установка: два девятицилиндровых четырехтактных двигателя «MAN» M9V40/46 200, два электродвигателя SSW GU345/34 370. Вооружение: четыре 533-мм носовых торпедных аппарата, два 533-мм кормовых торпедных аппарата, одно 105-мм орудие L/45, один 37-мм и один 20-мм зенитные автоматы. Предельная глубина погружения: 230 метров. Команда: 48 подводников.

Подводные лодки Н-23 и Н-25 перед приемкой советскими командами. Германия. 1946 год.

Подводная лодка Н-25.

Подводная лодка U1305. Сдача англичанам. 1945 год, май.

Подводная лодка Н-24 стоит у пирса вместе с подводной лодкой тип «М» XV серии и ПЗС ЗАС-11. Пальдиски. 9 мая 1958 года.

Подводная лодка U1231.

Эмблема U1231.

УТС-49 (бывшая германская U1064) и УТС-23 (бывшая германская U1231).1970 год.

##### Подводная лодка Н-27 (U3515)

Германская подводная лодка XXI серии заложена 24 августа 1944 года на судоверфи «Schichau» в Данциге под стапельным номером 1660. Спущена на воду 4 ноября 1944 года, вступила в строй 14 декабря 1944 года под наименованием и3515.Находилась в составе в составе 8-й и 5-й учебных флотилий Kriegsmarine. После капитуляции Германии в мае 1945 года сдалась союзникам в Хортенс-фьорде.

19 мая U3515 перешла в Лох-Райн и после раздела германского флота в ноябре 1945 года зачислена в списки ВМФ СССР. Приведена английской командой в Лиепаю. 15 февраля 1946 года вошла в состав Балтийского флота под обозначением «Н-27», с 9 июня 1949 года – Б-27.

10 июня 1955 года подводная лодка выведена из Боевого состава, разоружена и переформирована сначала в блокшив БШ-28, а с 9 января 1957 года в Учебнотренировочную станцию УТС-3.

1 сентября 1972 года УТС-3 исключена из состава ВМФ СССР и сдана на слом.

##### Подводная лодка Н-28 (U2529)

Германская подводная лодка XXI серии заложена 29 сентября 1944 года на судоверфи «Blohm & Voss» в Гамбурге.

Спущена на воду 13 ноября 1944 года, 22 февраля 1945 года вступила в строй под наименованием U2529. Подводная лодка входила в состав 31-й учебной флотилии Kriegsmarine, участия в Боевых действиях не принимала.

В мае 1945 года U-2529 сдалась союзникам в Кристиансанде и после раздела германского флота в ноябре 1945 года зачислена в списки ВМФ СССР. Приведена английской командой в Лиепаю и 15 февраля 1946 года вошла в состав Балтийского флота под обозначением «Н-28», с 9 июня 1949 года – Б-28.

29 декабря 1955 года подводная лодка Б-28 разоружена и переформирована в плавучую зарядовую станцию ПЗС-34. 25 марта 1958 года ПЗС-34 исключена из списков судов ВМФ СССР и сдана на слом.

##### Подводная лодка Н-29 (U3035)

Германская подводная лодка XXI серии заложена 11 ноября 1944 года на судоверфи «Deschimag AG Weser» в Бремене. Спущена на воду 24 января 1945 года, вступила в строй 1 марта 1945 года под наименованием U3035. Участия в Боевых действиях не принимала.

В мае 1945 года подводная лодка U3035 капитулировала перед союзниками в Ставангере и после раздела германского флота зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. В ноябре 1945 года приведена английской командой в Лиепаю. 15 февраля 1946 года подводная лодка вошла в состав Балтийского флота под наименованием «Н-29».

В 1946–1948 годах ЦНИИ Военного кораблестроения провел разносторонние натурные испытания подводной лодки, результаты которых использовались при создании отечественных дизель-электрических подводных лодок первого послевоенного поколения. 9 июня 1949 года Н-29 получила обозначение «Б-29».

29 декабря 1955 года подводная лодка выведена из Боевого состава и переформирована в плавучую зарядовую станцию ПЗС-31. 25 марта 1958 года ПЗС-31 исключена из списков и сдана на слом.

##### Подводная лодка Н-30 (U3041)

Германская подводная лодка XXI серии заложена на судоверфи «Deschimag AG Weser» в Бремене 7 декабря 1944 года, спущена на воду 13 февраля 1945 года, 10 марта 1945 года вступила в строй под наименованием U3041. Участия в Боевых действиях не принимала. В мае 1945 года капитулировала перед англичанами в Хортенс-фьорде и переведена в Лох-Райн, получила обозначение «№-29».

После раздела германского флота подводная лодка зачислена в списки кораблей ВМФ СССР. В ноябре 1945 года приведена английской командой в Лиепаю. 15 февраля 1946 года под обозначением «Н-30» подводная лодка вошла в состав Балтийского флота, с 9 июня 1949 года – Б-30.

29 декабря 1955 года подводная лодка Б-30 выведена из Боевого состава, разоружена и переформирована в плавучую зарядовую станцию ПЗС-35, а 2 июля 1958 года переквалифицирована в опытовую подводную лодку Б-100.

25 сентября 1959 года подводная лодка Б-100 исключена из состава ВМФ СССР и сдана на слом.

Тактико – Технические Данные подводных лодок XXI серии:

Водоизмещение: надводное/подводное – 1621/1819 тонн. Главные размерения: длина -76.68 метров, ширина – 6.6 метров, осадка – 6.3 метра. Скорость: надводная/под водная -15.5/17.2 узлов. Силовая установка: два дизельных двигателя MAN M6V 40/46 по 2 000 л.с., два главных электродвигателя GU 365/30 по 2 500 000 л.с., два электродвигателя подкрадывания CV 323/28 по 113 л.с. Вооружение: шесть 533-мм носовых торпедных аппарата, четыре 20-мм зенитных автомата Flak С/38. Предельная глубина погружения: 220 метров. Команда: 58 подводников.

##### Подводная лодка Н-31 (U2353)

Германская подводная лодка XXIII серии. Построена на судоверфи «Deutsche Werft» в Гамбурге. Заложена 10 октября 1944 года, спущена на воду 6 декабря 1944 года, вступила в строй 9 января 1945 года под наименованием U2353. Участия в Боевых действиях не принимала. В мае 1945 года капитулировала перед союзниками в Кристиансане. Находясь под британским контролем, получила обозначение «№-37».

В ноябре 1945 года подводная лодка приведена английской командой в Лиепаю и в начале 1946 года вошла в состав 4-го ВМФ под обозначением «Н-31». ЦНИИ Военного кораблестроения провел разносторонние натурные испытания подводной лодки, результаты которых использовались при создании отечественных дизель-электрических подводных лодок первого послевоенного поколения. В январе 1949 года отнесена к классу малых подводных лодок. 9 июня 1949 года переименована в «М-31». 22 декабря 1950 года выведена из Боевого состава флота и переклассифицирована в учебную подводную лодку.

17 марта 1952 года подводная лодка М-31 исключена из списков ВМФ СССР и сдана на слом. В 1963 году подводная лодка разделана на металл.

Тактико – Технические Данные подводных лодок XXIII серии:

Водоизмещение: надводное/подводное – 769/871 тонн. Главные размерения: длина – 34.7 метра, ширина – 3.00 метра, осадка – 3.6 метра. Скорость: надводная/подводная -12.0/11 (под шнорхелем) узлов. Рабочая глубина погружения: 180 метров. Силовая установка: дизель-электрическая: один дизель, до 630 л.с. один главный электродвигатель, до 580 л.с., один электродвигатель подкрадывания, 35 л.с., два гребных вала. Вооружение: два 533-мм носовых торпедных аппарата без запасных торпед. Команда: 14–18 подводников.

ПЗС-35 (бывшая германская U3515).

УТС-3 (бывшая подводная лодка Н-27) перед разборкой на металл.

Художник А.Заикин. Подводная лодка Н-27.

Дальняя подводная лодка – Б-29 (бывшая германская U3035).

Подводная лодка Б-100 (бывшая германская U3041) перед разделкой на металл.

Момент передачи подводной лодки U2353 в декабре 1945 года в Борнхольме. Подводная лодка стоит рядом с U1057, на которой уже поднят флаг ВМФ СССР. На рубках обеих подводных лодок нанесены британские номера-вымпелы, Н – номер (первоначально было N).

Подводная лодка Н-31.

##### Подводные лодки 614 проекта (германская XXI серия) 20 единиц

В период с 1943 по 1945 гг. на верфях «Blohm & Voss» в Гамбурге, «AG Weser» в Бремене и «F.Schichau» в Данциге в процессе постройки находилось сто восемнадцать подводных лодок XXI серии. В Боевых действиях приняли участие только две. Прочный корпус подводных лодок XXI серии разделялся на семь отсеков. Нумерация в немецком флоте начиналась с кормы:

1. Кормовой отсек: гидроцилиндры приводов рулей, баллоны воздуха высокого давления и корабельная мастерская.

2. Электромоторный отсек: основные электродвигатели, двигатели подкрадывания и щиты управления.

3. Дизельный отсек: дизельные двигатели, редукторы, крупногабаритные запоры шнорхеля и выхлопных трубопроводов.

4. Кормовой аккумуляторный отсек: жилых и бытовых помещений экипажа в верхней части, аккумуляторные ямы в нижней.

5. Пятый отсек: центральный пост и выдвижные устройства в верхней части, судовые устройства, баллоны высокого давления и заместительные цистерны в нижней.

6. Носовой аккумуляторный отсек: жилые и бытовые помещения экипажа в верхней части, аккумуляторные ямы в нижней.

7. Носовой отсек: торпедные аппараты, запасных торпед.

Подводные лодки XXI серии считались наиболее совершенными в германском флоте, на них впервые был внедрен ряд технических новинок: электромеханическое заряжение торпедных аппаратов, гидроакустический комплекс, позволяющий атаковать без визуального контакта, увеличенные аккумуляторные батареи, каучуковое покрытие, затрудняющее работу гидролокаторов противника, а также устройство пузырьковой завесы. Шпангоуты впервые были вынесены наружу прочного корпуса, это позволило увеличить пространство внутри подводной лодки и упростить проведение всевозможных коммуникаций и размещение оборудования. Впервые подводные лодки проектировались для подводного плавания в течение всего автономного похода. Дальнейшего развития этот проект не получил, но позволил глубоко изучить наиболее интересные конструктивные решения немецких проектировщиков.

После окончания Второй мировой войны в состав ВМФ СССР вошло несколько трофейных германских подводных лодок XXI серии. Также в зону ответственности СССР попало большое количество секций этих немецких подводных лодок.

С целью достройки подводных лодок этого класса ЦКБ-18 было поручено разработать проект 614 – реставрации дизель-электрических немецких подводных лодок XXI серии и насыщения их немецким и отечественным оборудованием и вооружением.

Подводные лодки XXI серии оказали влияние на всё послевоенное подводное судостроение. После войны на базе подводных лодок XXI серии были созданы следующие проекты подводных лодок: в СССР – проект 611 и проект 613, в Швеции – тип «Хайен», в Великобритании – модернизация подводных лодок тип «Т», во Франции – тип «Нарвал», в США – тип «Tang».

Схематический чертеж германской подводной лодки проекта XXI.

Подводная лодка проекта 614 (разрез).

Торпедные аппараты подводной лодки проекта 614.

Торпедный аппарат подводной лодки проекта 614.

##### ТС-5 (с 8 марта 1947 года Р-1)

Германская подводная лодка U3535, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота. 15 июля 1945 года спущена на воду, но достроена не была.

7-8 августа 1947 года уничтожена в 20 милях к северо-западу от маяка Ристна в Балтийском море и 20 сентября 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР.

##### ТС-6 (с 8 марта 1947 года Р-2)

Германская подводная лодка U3536, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота. 15 июля 1945 года спущена на воду, но достроена не была.

7-8 августа 1947 года уничтожена в 20 милях к северо-западу от маяка Ристна в Балтийском море и 20 сентября 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР.

##### ТС-7 (с 8 марта 1947 года Р-3)

Германская подводная лодка U3537, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота. 15 июля 1945 года спущена на воду, но достроена не была.

7-8 августа 1947 года уничтожена в 20 милях к северо-западу от маяка Ристна в Балтийском море и 20 сентября 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР.

##### ТС-8 (с 8 марта 1947 года Р-4)

Германская подводная лодка U3538, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота. 15 июля 1945 года спущена на воду, но достроена не была.

28 февраля 1948 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-9 (с 8 марта 1947 года Р-5)

Германская подводная лодка U3539, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота. 15 июля 1945 года спущена на воду, но достроена не была.

28 февраля 1948 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-10 (с 8 марта 1947 года Р-6)

Германская подводная лодка U3540, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

28 февраля 1948 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-11 (с 8 марта 1947 года Р-7)

Германская подводная лодка U3541, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота. 15 июля 1945 года спущена на воду, но достроена не была.

28 февраля 1948 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-12 (с 8 марта 1947 года Р-8)

Германская подводная лодка U3542, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

28 февраля 1948 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-13

Германская подводная лодка U3543, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-15

Германская подводная лодка U3544, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-17

Германская подводная лодка U3545, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-18

Германская подводная лодка U3546, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-19

Германская подводная лодка U3547, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-32

Германская подводная лодка U3548, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-33

Германская подводная лодка U3549, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-34

Германская подводная лодка U3550, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-35

Германская подводная лодка U3551, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-36

Германская подводная лодка U3552, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-37

Германская подводная лодка U3553, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

##### ТС-38

Германская подводная лодка U3554, заложенная в 1944 году на судоверфи «Shixay Ef» в Данциге (Германия), 30 апреля 1945 года захвачена советскими войсками в качестве трофея на стапеле при взятии Данцига. 12 апреля 1945 года зачислена в списки кораблей ВМФ СССР с предназначением в состав Краснознаменного Балтийского флота, но достроена не была.

9 апреля 1947 года исключена из списков судов ВМФ СССР в связи с передачей в Отдел фондового имущества для разборки на металл.

### Об авторе

Бойко Владимир Николаевич, капитан I ранга, ветеран-подводник Военно-Морского Флота России, Почетный Президент Тверского Регионального Союза «Ветераны ВМФ», Президент Союза ветеранов – подводников Республики Крым, Советник Президента Ассоциации моряков-подводников им. А.И.Маринеско г. Одессы и Одесской области, член «International Submariners Association Great Britain», академик Петровской академии Наук и Исскуств, член Российского Союза писателей.

Родился в г. Одесса в 1950 году в семье подводника ВМФ. После окончания Севастопольского ВВМИУ проходил действительную военную службу в офицерских должностях на атомных подводных лодках стратегического назначения III флотилии ПЛАРБ Северного Флота. Участник 16 Боевых Служб. После увольнения в запас с 1995 по 2009 года работал в сфере ЖКХ, МЧС и Федеральной службе занятости населения в Мурманской и Тверской областях. Советник Государственной Гражданской Службы Российской Федерации I класса.

В общественной деятельности с 1996 года, руководил общественными организациями ветеранов-подводников Военно-Морского Флота России. Автор многочисленных публикаций по истории Подводного Флота и книг Памяти подводников ВМФ, погибших в XX веке, книг «Севастопольский Морской Кадетский Корпус – Севастопольское Высшее Военно-Морское Инженерное Училище», «Тринадцать подводных лодок, затопленных на рейде Севастополя», «Подводные лодки Первой мировой войны», «Иностранные подводные лодки в составе ВМФ СССР», «Черноморский Подплав 1907–2012», «Трагедии Черноморского Подплава», «Трагедии Североморского Подплава», «Трагедии Балтийского Подплава», «Морской Е.И.В.Н.Ц.Корпус в Севастополе», «А.И.Маринеско.100 лет со дня рождения», «И.И.Фисанович. ЮО лет со дня рождения», «Бухта Голландия», «Не служил бы я на флоте…», «Герои Черноморского Подплава», «Подводная лодка «Камбала», «Подводная лодка С-178.35 лет после гибели», инициатор и участник создания памятника подводникам ВМФ, уроженцам Верхневолжья, погибшим в годы Великой Отечественной войны, инициатор реконструкции памятника погибшим подводникам пл «Камбала» в Севастополе.

За активную общественную деятельность и работу по увековечиванию памяти погибших подводников ВМФ, в 2008 году удостоен высшей международной общественной награды – ордена «Золотая Звезда». За заслуги и отличия, проявленные при обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан Крыма, в 2014 году награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За возвращение Крыма» и медалью общественной организации «За заслуги в возвращении Крыма России».

Участник Международных Конгрессов Подводников проводимых в Москве, Шербуре и Париже Франция), Стамбуле (Турция), Катаньи (Италия), Афины (Греция), Конгрессов ветеранов-подводников ВМФ, проводимых в Севастополе и Одессе.

### Литература и источники

Борис Карвашин. U-250. Новые документы и факты. СПб, 1994.

Бишоп К. Подводные лодки Кригсмарине. 1939–1945. Справочник-определитель флотилий Kriegsmarine U-boats 1939–1945. М. Эксмо, 2007.

М. Э. Морозов, В. А. Нагирняк Стальные акулы Гитлера. Серия «VII». М. «Коллекция», «Яуза», «Эксмо», 2008.

Ровер Ю. Субмарины, несущие смерть. Победы подводных лодок стран гитлеровской Оси Jurgen Rohwer. Axis submarine successes 1939–1945. M. ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2004. Чернышев И.П. О друзьях-товарищах. Лениздат, 1981.

Платонов А.В. Энциклопедия советских подводных лодок. 1941–1945. М. ООО «Издательство АСТ»; СПб. ООО «Издательство «Полигон», 2004.

Морозов М.Э., Кулагин К.Л. «Англичане» в Красном флоте. Подводные лодки британской постройки в составе КБФ. Морская коллекция. 2008. №-10.

Морозов М.Э. Советский подводный флот 1922–1945 гг.

О подводных лодках и подводниках. М.Э. Морозов, К.Л. Кулагин. М.: ACT: ACT МОСКВА: Транзиткнига, 2006.

Бережной С.С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928–1945: Справочник. М.: Воениздат, 1988. Документы Российского государственного архива ВМФ. г. Санкт-Петербург.

Документы архивного отдела ЦВМА МО РФ г. Москва.

Басов А.В. Боевой путь Советского Военно-Морского флота. Воениздат. 1988 г. Военно-Морской флот СССР. Фотоальбом. Планета. 1982 г.

Информационно-исторический альманах Союза подводников России» №-6.Гермес.2005 г. Дмитриев В.В. Морской энциклопедический словарь». В 2-х томах. Судостроение. 1994 г. Дрожжин Г.Г. Асы и пропаганда. Яуза, ЭКСМО. 2004 г.

Кузин В.П. Никольский В.И. Военно-Морской флот СССР 1945–1991 гг. Москва. 1996 Ступников Н.А. Дважды Краснознаменный Балтийский флот. Воениздат. 1990 г.

Подводные лодки ВМФ СССР. Справочник. СПб, «Галея Принт», 2006.

Документы Российского государственного архива Военно-Морского Флота г. Санкт-Петербург.

Документы Архивного отдела Центрального Военно-морского Архива Министерства Обороны Российской Федерации г. Москва.

А.Е.Тарас. Подводные лодки Второй мировой войны. 2004 г.

И.Г.Дроговоз. Большой флот страны Советов. 2003 г.

A. В.Платонов. Энциклопедия Советских подводных лодок 1941–1945 гг.

С.Н.Хаханов. Боевая деятельность подводных лодок ВМФ СССР в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. 1970 г.

Г.А.Аммон. Н.Ю.Березовский. Боевая летопись Военно-морского флота. 1917–1941. Москва. Воениздат. 1992 г.

М.Э.Морозов. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Летопись боевых походов. 2003 г.

Боевая деятельность подводных лодок Военно-морского флота СССР в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. Москва. Воениздат. 1970 г.

B. Ф.Трибуц. Подводники Балтики атакуют. Ленинград. 1963 г.

Центральный военно-морской музей (рукописно-документальный фонд).

Морской сборник. 1936 г. №-12.

Советская Военная Энциклопедия. Москва. 1979 г.

Морской сборник. 1996 г. №-9.

Ветеран-подводник. №-2.1998 г.

А.В.Платонов. Энциклопедия советских подводных лодок 1941–1945 гг. СПб. 2004 г. О.В.Стрижак. Секреты балтийского Подплава. СПб. 1996 гг.

П.З.Голосовский. Подводные лодки периода 1926–1945 гг. Ленинград. 1979 г.

Антонов А.М. Германские электролодки XXI и XXIII. СПб: Гангут, 1997.

Баданин В.А. Подводные лодки с единым двигателем. СПб: Гангут, 1998.

Бадякин А.Н. Трофеи на Азовско-Черноморском бассейне в период 1941 – 1944 гг. Очерки военно-морской истории / № 7. Харьков, АТФ, 1997.

Бережной С.С. Трофеи и репарации ВМФ СССР. Справочник. Якутск, 1994.

Боженко П.В. Итальянские сверхмалые подводные лодки и их судьба. Субмарины на войне / № 7. Москва, 1999.

Игнатьев Э.П. L-55 меняет флаг. «Гангут», вып. 3. СПб, 1992.

Ковалев Э.А. Короли Подплава в море червонных валетов. Хроника начального периода советского подводного плавания 1918 – 1941. М.-СПб. Центрополиграф, МиМ-Дельта, 2006. Морозов М.Э. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945. Летопись боевых походов, ч. 1 Краснознаменный Балтийский флот. М.: Полигон, 2001. Морозов М.Э. Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945. Летопись боевых походов, ч. 2 Черноморский флот. М.: Стратегия КМ, 2003.

Морозов М.Э., Кулагин К.Л. Советский подводный флот. О подводных лодках и подводниках. 1922 – 1945 г.г. М.: ACT, Транзиткнига, 2006.

Норченко А.Н. Итальянские summergibile на Черном море. «Подводный флот» № 2. СПб:

Галея Принт 1999 г.

Ровер Ю. Субмарины, несущие смерть. Победы подводных лодок стран гитлеровской оси. М.: Центрполиграф, 2004.

Русский архив. Великая Отечественная, т. 7–1 (18) М.: Терра, 1997.

Русский архив. Великая Отечественная, т. 10 (21) М.: Терра, 1996.

Русский архив. Великая Отечественная, т. 6 (17) М.: Терра, 1996.

Титушкин С.И. Английские подводные лодки типов «V» и «U». – СПб: Галея-Принт, 2003. Хильгрубер А. Эвакуация Крыма в 1944 году. (№ 2-1999).

Интернет-сайты:

www.deepstorm.ru,www.navy.ru,www.allaces.ru,www.wunderwaffe.ru,

www.submariners.narod.ru,www.submarine.id.ru,www.ruslodra.narod.ru,

www.town.ural.ru.ship,

www.transport.ru,www.silent-hunter.ru,www.militera.ru.

http://www.hot.ee/vabadussoda/ajalugu_l 1.htm,

http://www.navy.su/navysub 191745/kalev/index-photo.htm.

### Оглавление

- От автора
- Иностранные подводные лодки предвоенного периода в РККФ СССР
- Иностранные подводные лодки периода второй мировой войны в ВМФ СССР
- Иностранные подводные лодки в ВМФ СССР переданные по репарациям
- Об авторе
- Литература и источники

  Взято из Флибусты, flibusta.net